Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > іПанорамна зйомка

## іПанорамна зйомка

Дозволяє створювати панорамне зображення на основі зіставлення знімків. Крім цього, фотоапарат автоматично розпізнає обличчя людей та рухомі об’єкти.

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. (Режим ЗАПИСУ) (іПанорамна зйомка)

1. Скеруйте фотоапарат на край об’єкта зйомки і натисніть кнопку спуску.

A: цю частину не буде знято.
Щоб змінити напрямок зйомки, торкніться B.

1. Проведіть фотоапаратом у напрямку стрілки (C), доки вказівник на екрані не дійде до кінця.

Підказки щодо панорамної зйомки
Рух фотоапаратом має здійснюватися рівномірно по дузі в напрямку, що вказується на екрані. Панорамні знімки виходять краще, коли об’єкти зйомки нерухомі.
Максимально короткий радіус.
Вертикальний напрямок
Горизонтальний напрямок

- Спочатку натисніть кнопку спуску до половини, щоб встановити фокус і експозицію. Тоді натисніть кнопку спуску до кінця та ведіть фотоапарат за об’єктом або нахиліть його.

- Якщо коло країв екрана сконцентровані об’єкти, що суттєво різняться за формою, компонування зображення може не вдатися. У такому випадку розташуйте рамку зображення таким чином, щоб ці об’єкти знаходились у центрі зображення, тоді знімайте ще раз.

Примітки

- Якщо виконати панорамування потрібного об’єкта за відведений час не вдається, на скомпонованому зображенні з’являється сіра ділянка. У такому разі, щоб відзняти повне панорамне зображення, виконайте рух фотоапаратом швидше.

- Оскільки в цьому режимі кілька зображень зіставляються до купи, ділянки переходу між ними не будуть цілком плавними.

- Коли об’єкти на дузі панорамування суттєво відрізняються за яскравістю, колористикою та відстанню фокусування від області, на якій виконано фіксацію автофокуса та експозиції, зйомка не буде вдалою. У такому разі слід змінити область фіксації автоматичної експозиції/автофокуса і зробити знімок ще раз.

- Створити панорамні зображення неможливо в таких випадках:

- рух фотоапаратом надто повільний або надто різкий;

- надто сильне тремтіння фотоапарата.

Пов’язані розділи
Прокручування панорамних зображень для відображення
Розмір фотозн./Розмір панор. зображення
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору