Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > ISO

## ISO

Налаштування світлової чутливості, коли фотоапарат перебуває у режимі автоматичної зйомки за програмою. У режимі відеозйомки для параметра [ISO] встановлено значення [Авто]. Змінити налаштування неможливо.

1. MENU (ISO) потрібний режим.

| (Авто) | Здійснюється автоматичне налаштування чутливості ISO.
| //////// | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або у темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки збільшенню чутливості ISO (встановіть більше значення). Значення ISO, вищі за [ISO6400], досягаються за допомогою технології чіткого зображення та пакетної зйомки з накладанням. Режим [ISO80] можна встановити лише на фотоапараті DSC-TX66.

Регулювання чутливості ISO (рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO – це швидкість сприйняття світла датчиком зображення в будь-якому записуючому пристрої. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості виконується запис яскравого зображення навіть під час зйомки у темряві.
Однак зображення у такому випадку може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Виконується запис чіткішого зображення.
Однак, якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти дещо темним.
Примітка

- Коли для параметра [ISO] встановлено значення [ISO6400] або [ISO12800], для запису зображення потрібно трохи часу, оскільки фотоапарат накладає зображення. Із такими налаштуваннями спалах не працює.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору