Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Перед використанням > Назви частин і список пікторам, які відображаються на екрані > Список піктограм, які відображаються на екрані

## Список піктограм, які відображаються на екрані

Список піктограм у режимі зйомки
Список піктограм у режимі перегляду
Піктограми, що відображаються на екрані, вказують на стан фотоапарата.
Розташування піктограм, що відображаються, може відрізнятися залежно від режиму зйомки.

### Список піктограм у режимі зйомки

Символи на екрані | Індикація
0:12 | Час запису (хв:с)
ЗАПИС Чергування | Запис відео/режим очікування (для відео)
| Сцена відеозйомки
| Піктограма розпізнавання сцени Піктограма (Фокус крупним планом) відображається лише на екрані фотоапарата DSC-TX66.
| База даних заповнена/помилка бази даних
| Розпізнавання сцени
| Піктограма накладання
| Мінімізація закритих очей
| Попередження про перегрівання
| Попередження про вібрацію
| Сенсор падіння (лише DSC-WX70)
| Баланс білого
| Інтервал в пакетній зйомці
| Режим вимірювання
| Розпізнавання обличчя
| Ефект розмитості
| Ефект ніжної шкіри
| Ефект живопису HDR
| Відтінок кольору
| Виділений колір
| Ефект акварелі
| Ефект ілюстрації

Символи на екрані | Індикація
| Фокус крупним планом (лише DSC-TX66)
| Зменшення ефекту «червоних очей»
| Фіксація автоматичної експозиції/автофокуса
| Довга витримка зі зменшенням шумів
125 | Витримка
F3.5 | Значення діафрагми
ISO400 | Значення ISO
+2.0EV | Значення експозиції
| Індикатор рамки шукача діапазону автофокуса
| Режим спалаху
| Зарядження спалаху

Символи на екрані | Індикація
| Еко-режим
9 | Кількість зображень, які можна записати (у режимі одночасної фото- і відеозйомки)
| Залишковий заряд батареї
| Попередження про низький заряд батареї
1.4 | Шкала наближення
ЗНІМОК | Імпортування фотографій
| Підсвітка для автофокуса
| Носій для запису інформації (карта пам’яті, внутрішня пам’ять)

Символи на екрані | Індикація
100Хв | Час, упродовж якого можна здійснювати запис
C:32:00 | Режим автоматичної діагностики
| Папка запису
| Розмір зображення/розмір панорамного зображення/якість Піктограми (16M) та (16:9(12M)) відображаються лише на екрані фотоапарата DSC-WX70. Піктограми (18M) та (16:9(13M)) відображаються лише на екрані фотоапарата DSC-TX66.
| Рамка шукача діапазону автофокуса
| Курсор-перехрестя точкового вимірювання
| Автоспуск
| Індикатор попередження, що стосується запису фотографій
96 | Кількість зображень, які можна записати
| Дата запису
| Призначення
| Сенсорна панель недоступна
| Увімкнення/вимкнення сенсорної панелі
| Гістограма (лише DSC-WX70)

### Список піктограм у режимі перегляду

Символи на екрані | Індикація
| Носій для відтворення (карта пам’яті, внутрішня пам’ять)
12/12 | Номер зображення/кількість зображень, записаних у вибраному часовому діапазоні, папці
| Розмір зображення/розмір панорамного зображення/якість Піктограми (16M) та (16:9(12M)) відображаються лише на екрані фотоапарата DSC-WX70. Піктограми (18M) та (16:9(13M)) відображаються лише на екрані фотоапарата DSC-TX66.
| Пакетна зйомка
| Основний кадр пакетної зйомки
| Наближення зображення, що відтворюється
| Папка відтворення
| База даних заповнена/помилка бази даних
| Тривимірні зображення
| Захист
| Команда друку (DPOF)
| Попередження про перегрівання
| Налаштування TransferJet (лише DSC-WX70)
| Збільшення недоступне
| Режим Eye-Fi (лише DSC-WX70)

Символи на екрані | Індикація
101-0012 | Номер папки-файлу
2012-1-1 9:30 AM | Відображення дати та часу запису зображення

Символи на екрані | Індикація
| Еко-режим
| Залишковий заряд батареї
| Попередження про низький заряд батареї
| Режим перегляду
| Режим вимірювання
| Режим спалаху
| Баланс білого
+2.0EV | Значення експозиції
| Ширококутне масштабування

Символи на екрані | Індикація
C:32:00 | Режим автоматичної діагностики
ISO400 | Значення ISO
500 | Витримка
F3.5 | Значення діафрагми
| Рядок відтворення
| Відтворення
| Відтворення зі змінною швидкістю
00:00:12 | Лічильник
| Гістограма (лише DSC-WX70)
| Гучність

Нагору