Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Фотозйомка > Фотозйомка

## Фотозйомка

DSC-WX70:

1. Натисніть кнопку ON/OFF (живлення).

DSC-TX66:

1. Опустіть кришку об’єктива, щоб перейти у режим зйомки.

1. Тримайте фотоапарат рівно, як показано, і зробіть знімок.

- Під час зйомки не закривайте пальцями спалах або об’єктив.

1. Щоб виконати фокусування, натисніть кнопку спуску до половини.

Коли зображення сфокусовано, лунає звуковий сигнал і засвічується індикатор .

- Найкоротша відстань для зйомки становить приблизно 5 см (W), 1 м (T) (DSC-WX70)/3 см (W), 60 см (T) (DSC-TX66) (від об’єктива).

1. Натисніть кнопку спуску до кінця.

Фотозйомка об’єкта, для якого важко налаштувати фокус

- Якщо фотоапарат не може сфокусуватись на об’єкті автоматично, індикатор фіксації автоматичної експозиції/автофокуса починає повільно блимати і звуковий сигнал не лунає. Змініть композицію знімка або налаштування фокуса. [Додатково]

- Налаштування фокуса може бути ускладненим у випадках, коли:

- темно і об’єкт знаходиться на великій відстані;

- об’єкт майже не контрастує із фоном;

- об’єкт проглядається через скло;

- об’єкт швидко рухається;

- об’єкт відбиває світло або має блискучу поверхню;

- об’єкт підсвічується або знаходиться під світлом, що блимає.

Пов’язані розділи
Перегляд фотознімків
Розмір фотозн./Розмір панор. зображення
Нагору