Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Налаштування зйомки > Масшт. чітк. зобр.

## Масшт. чітк. зобр.

Сумарне значення збільшення, коли вибрано параметр [Масшт. чітк. зобр.] (у тому числі 5-кратне оптичне збільшення)
Режим [Масшт. чітк. зобр.] дає змогу під час фотозйомки збільшувати зображення, зберігаючи оригінальну або наближену до оригінальної якість зображення.
Фотоапарат збільшує зображення з оригінальною якістю у першу чергу на основі вибраного розміру фотографії.
Якщо у пункті [Масшт. чітк. зобр.] вибрано значення [Увімк.], фотоапарат автоматично переходить у режим [Масшт. чітк. зобр.], коли обраний масштаб перевищує можливість масштабування зі збереженням оригінальної якості зображення.

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Масшт. чітк. зобр.] потрібний режим

| Увімк. | Збільшення зображень зі збереженням наближеної до оригінальної якості зображення залежно від розміру зображення. Переключення у режим [Масшт. чітк. зобр.] у діапазоні, коли відображається .
| Вимк. | Режим [Масшт. чітк. зобр.] не використовується.

Примітки

- Щоб збільшити зображення у діапазоні, коли зберігається оригінальна якість зображення, у параметрах [Масшт. чітк. зобр.] і [Цифр. масштабув.] слід встановити значення [Вимк.]. [Додатково]

- Функція [Масшт. чітк. зобр.] не працює у таких випадках:

- у режимі відеозйомки;

- якщо вибрано режим [іПанорамна зйомка];

- якщо вибрано режим [Ефект картини];

- використання режиму [Розмитість фону];

- якщо увімкнено функцію спуску в момент посмішки;

- якщо для параметра [Автоспуск] встановлено значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини];

- якщо для параметра [Налашт. Безпер. Зйомки] встановлено значення [Висока] або [Низькошвидкісна];

- якщо для режиму вибору сцени встановлено налаштування (HDR-корекція контр. св.).

- Функція розпізнавання обличчя не працює в діапазоні параметра [Масшт. чітк. зобр.].

### Сумарне значення збільшення, коли вибрано параметр [Масшт. чітк. зобр.] (у тому числі 5-кратне оптичне збільшення)

Підтримувана кратність наближення залежить від розміру зображення.
DSC-WX70:

Розмір знімка | Максимальне наближення
16M | Прибл. 10×
10M | Прибл. 12×
5M | Прибл. 17×
VGA | Прибл. 72×
16:9(12M) | Прибл. 10×
16:9(2M) | Прибл. 24×

DSC-TX66:

Розмір знімка | Максимальне наближення
18M | Прибл. 10×
10M | Прибл. 13×
5M | Прибл. 18×
VGA | Прибл. 76×
16:9(13M) | Прибл. 10×
16:9(2M) | Прибл. 25×

Нагору