Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розмір фотозн.(Dual Rec)

## Розмір фотозн.(Dual Rec)

Встановлення розміру фотографії під час відеозапису.
DSC-WX70:

1. MENU (Розмір фотозн.(Dual Rec)) потрібний розмір

Якщо кнопки не відображаються у лівій частині екрана, торкніться MENU.

### Якщо для параметра [Розмір фільму] вибрано будь-яке значення, окрім [VGA]

| 16:9(Рівень 12M) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3
| 16:9(3M) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості

### Якщо для параметра [Розмір фільму] вибрано значення [VGA]

| Рівень 8M | Для відбитків до формату A3
| 2M | Для відбитків розміром до 10×15 см

DSC-TX66:

1. MENU (Розмір фотозн.(Dual Rec)) потрібний розмір

Якщо кнопки не відображаються у лівій частині екрана, торкніться MENU.

### Якщо для параметра [Розмір фільму] вибрано будь-яке значення, окрім [VGA]

| 16:9(Рівень 13M) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3+
| 16:9(3M) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості

### Якщо для параметра [Розмір фільму] вибрано значення [VGA]

| Рівень 10M | Для відбитків до формату A3
| 2M | Для відбитків розміром до 10×15 см

Примітка

- Кількість знімків, які можна зробити в режимі одночасної фото- і відеозйомки, залежить від розміру фотографії.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору