Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Brug af optagefunktioner > Indstillinger for serieoptag.

## Indstillinger for serieoptag.

Du kan vælge Enkelt (enkeltbillede) eller Serieoptagelse som optagetilstand.

1. Tryk på (Indstillinger for serieoptag.) på kontrolhjulet.

1. Vælg den ønskede tilstand med kontrolhjulet.

| (Enkelt) | Kameraet optager et enkeltbillede.
| (Serieoptagelse) | Kameraet optager op til 10 enkeltbilleder efter hinanden i en serie, når du holder udløserknappen nede.

Bemærkninger

- [Blitz] er indstillet til [Fra].

- Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på op til 10 billeder.

- [Fokus], [Hvidbalance] og [EV ] justeres for det første billede, og disse indstillinger anvendes også til de andre billeder.

- Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller et hukommelseskort er fyldt op, stopper serieoptagelsen.

- Billedformatet indstilles til [VGA] under optagelse til den interne hukommelse.

- Du er muligvis ikke i stand til at indstille visse funktioner eller MENU-punkter afhængigt af den valgte optagetilstand. Se "Funktioner som ikke er til rådighed i visse optagetilstande" [Detaljer] og "MENU-punkter, som er ikke til rådighed i visse optagetilstande" angående yderligere oplysninger. [Detaljer]

Relateret emne
Optageinterval f. serieoptag.
Tilbage til top