Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Σκηνή λήψης ταινίας

## Σκηνή λήψης ταινίας

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης ταινίας όταν ο διακόπτης λειτουργιών βρίσκεται στη θέση (Ταινία).

1. MENU (Σκηνή λήψης ταινίας) επιθυμητή λειτουργία

| (Ευφυές αυτόματο) | Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη ταινιών με αυτόματη προσαρμογή ρυθμίσεων. [Πληροφ.]
| (Επιλογή σκηνικού) | Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη ταινιών με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ανάλογα με το σκηνικό. [Πληροφ.]

### Σχετικά με την αναγνώριση σκηνικού

Η αναγνώριση σκηνικού λειτουργεί σε λειτουργία ευφυούς αυτόματου. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στην κάμερα να αναγνωρίζει αυτόματα τις συνθήκες λήψης και να κάνει λήψη της εικόνας.
Στην αναγνώριση σκηνής, η θέση ενός εικονιδίου που εμφανίζεται στην οθόνη LCD είναι διαφορετική ανάλογα με τις συνθήκες. Εξαρτάται από το αν η κάμερα αναγνωρίζει ένα σκηνικό ή μια συνθήκη.
Όταν η κάμερα αναγνωρίζει ένα σκηνικό, θα εμφανιστούν εικονίδια και οδηγοί, όπως (Πορτραίτο), (Νήπιο), (Πορτρ. σε ημίφως), (Ημίφως), (Πορτραίτο με οπίσθ. φωτ.), (Οπίσθιος φωτισμός), (Τοπία), (Μάκρο), (Φως προβολέα) ή (Χαμηλό φως) στην πρώτη γραμμή . Αν η κάμερα αναγνωρίσει μια συνθήκη, θα εμφανιστούν εικονίδια, όπως (Τρίποδο) ή (Μετακίνηση) στη δεύτερη γραμμή. Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίσει το σκηνικό και τη συνθήκη, ή μόνο το ένα.
Για λεπτομέρειες βλ. "Αναγνώριση σκηνικού". [Πληροφ.]
Πίσω στην κορυφή