Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Balance Blanco

## Balance Blanco

Para capturar el color blanco básico en modo [Config 1 puls]
Ajusta los tonos de color en función de las condiciones de la luz ambiental. Utilice esta función si el color de la imagen no parece natural.

1. MENU (Balance Blanco) modo deseado

| (Auto) | Ajusta el balance blanco automáticamente para que los colores aparezcan naturales.
| (Luz diurna) | Ajusta para condiciones en exteriores en un día claro, vistas de atardeceres, escenas nocturnas, luces de neón, fuegos artificiales, etc.
| (Nublado) | Ajusta para un cielo nublado o lugar en sombra.
| (B. Blanco fluorescente 1) (B. Blanco fluorescente 2) (B. Blanco fluorescente 3) | [B. Blanco fluorescente 1]: Ajusta para iluminación fluorescente blanca. [B. Blanco fluorescente 2]: Ajusta para iluminación fluorescente blanca natural. [B. Blanco fluorescente 3]: Ajusta para iluminación fluorescente blanca diurna.
| (Incandescente) | Ajusta para lugares con lámparas incandescentes, o iluminación brillante, tales como en un estudio fotográfico.
| (Flash) | Ajusta para las condiciones del flash.
| (Una pulsación) | Ajusta el balance del blanco dependiendo de la fuente de luz. El color blanco memorizado en el modo [Config 1 puls] se convierte en el color blanco básico. Utilice este modo cuando [Auto] y otros ajustes no ofrezcan colores precisos.
| (Config 1 puls) | Memoriza el color blanco básico que será utilizado en modo [Una pulsación]. [Detalles]

Efectos de las condiciones de iluminación
El color aparente del motivo se verá afectado por las condiciones de la iluminación.
Los tonos de color se ajustan automáticamente, pero puede ajustar los tonos de color manualmente utilizando la función Balance blanco.
Luz diurna (Blanca como Estándar)
Nuboso (Azulado)
Fluorescente (Teñido de verde)
Incandescente (Rojizo)
Notas

- Con luces fluorescentes que parpadeen, la función de balance del blanco podrá no responder correctamente aunque seleccione [B. Blanco fluorescente 1], [B. Blanco fluorescente 2] o [B. Blanco fluorescente 3].

- Cuando se toma una imagen con flash en un modo distinto de [Flash], [Balance Blanco] se ajusta a [Auto].

- Cuando [Flash] está ajustado a [Activar] o [Sinc lenta], el balance del blanco solamente puede ser ajustado a [Auto], [Flash], [Una pulsación] o [Config 1 puls].

- [Config 1 puls] no se puede seleccionar mientras se está cargando el flash.

- Es posible que no pueda ajustar algunos elementos de MENU dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación.” [Detalles]

### Para capturar el color blanco básico en modo [Config 1 puls]

1. Encuadre un objeto blanco tal como una hoja de papel que llene la pantalla en las mismas condiciones de iluminación en las que va a tomar el motivo.

1. MENU (Balance Blanco) [Config 1 puls] del anillo de control

La pantalla se vuelve negra momentáneamente, y cuando el balance del blanco ha sido ajustado y almacenado en la memoria, se visualiza la pantalla de grabación otra vez.
Notas

- Si el indicador parpadea mientras hace la toma, el balance del blanco no estará ajustado o no se podrá ajustar. Utilice el balance del blanco automático.

- No deje temblar ni golpee la cámara mientras se está realizando [Config 1 puls].

- Cuando el modo de flash está ajustado a [Activar] o [Sinc lenta], el balance del blanco se ajusta a la condición de la emisión del flash.

Volver al principio