Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Toma de imágenes fijas > Toma de imágenes fijas

## Toma de imágenes fijas

1. Ajuste el conmutador de modo a (Imagen fija), después pulse el botón ON/OFF (Alimentación).

1. Sujete la cámara sin moverla como se muestra en la ilustración.

1. Pulse el botón del disparador hasta la mitad para enfocar.

Cuando la imagen está enfocada, suena un pitido y se ilumina el indicador .

- La distancia de toma más corta es de aproximadamente 5 cm (W), 1 m (T) (desde el objetivo).

1. Pulse el botón del disparador a fondo.

Si quiere tomar una imagen fija de un motivo que es difícil de enfocar

- Cuando la cámara no pueda enfocar automáticamente el motivo, el indicador de bloqueo AE/AF cambiará a parpadeo lento y no sonará el pitido. Recomponga la toma o cambie el ajuste de enfoque. [Detalles]

- Es posible que sea difícil enfocar en las situaciones siguientes:

- Esté oscuro y el motivo esté distante.

- El contraste entre el motivo y el fondo sea escaso.

- El motivo sea visto a través de un cristal.

- El motivo esté moviéndose rápidamente.

- Haya luz reflectante o superficies brillantes.

- El motivo tenga luz de fondo o haya una luz intermitente.

Tema relacionado
Visionado de imágenes fijas
Tamaño imagen fija/Tamaño imagen panorámica
Volver al principio