Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Contador automático

## Contador automático

Toma automática con temporizador de autorretrato

1. Pulse (Contador automático) del anillo de control.

1. Seleccione el modo deseado con el anillo de control.

| (Desactivar) | No utiliza el autodisparador.
| (10 s (segundo)) | Ajusta el autodisparador a 10 s (segundo) de retardo. Cuando pulse el botón del disparador, la lámpara del autodisparador parpadeará, y sonará un pitido hasta que se accione el obturador. Para cancelar, pulse otra vez.
| (2 s (segundo)) | Ajusta el autodisparador a 2 s (segundo) de retardo.
| (Autorretrato Una persona) | Ajusta el autodisparador a temporizador de autorretrato. Cuando la cámara detecta el número especificado de caras, suena un pitido, y 2 s (segundo) después se acciona el obturador.
| (Autorretrato Dos personas)

Observaciones para evitar el desenfoque
Si sus manos o cuerpo se mueven mientras sujeta la cámara y pulsa el botón del disparador, se producirá “Movimiento de la cámara”.
El movimiento de la cámara ocurre con frecuencia en condiciones de poca luz o velocidad de obturación lenta, tales como las que se presentan en el modo (Retrato crepúsculo) o (Crepúsculo).
En tal caso, tome la imagen teniendo en cuenta los consejos de abajo.

- Tome con el autodisparador de 2 s (segundo) de retardo y estabilice la cámara manteniendo los brazos firmemente en sus costados una vez pulsado el botón del disparador.

- Utilice un trípode o ponga la cámara sobre una superficie plana para mantenerla sin que se mueva.

Nota

- Es posible que no pueda ajustar algunas funciones dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación.” [Detalles]

### Toma automática con temporizador de autorretrato

Oriente el objetivo hacia usted de forma que su cara se refleje en la pantalla LCD. La cámara detecta los motivos, y después se acciona el obturador. La cámara determina la composición óptima y evita que queden caras fuera de la pantalla LCD. No mueva la cámara después de sonar el pitido.

- También puede tomar una imagen pulsando el botón del disparador durante esta operación.

Volver al principio