Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvan kuvaustilan asettaminen > Paras automaattisäätö

## Paras automaattisäätö

Kamera yhdistää Valotuksen tunnistus-toiminnon sekä korkealaatuisen kuvatekniikan ja ottaa automaattisesti kuvia optimaalisilla asetuksilla.

1. Aseta tilakytkin asentoon (yksittäiskuva).

1. Valitse säädinpyörää kääntämällä (Paras automaattisäätö). [Tietoja]

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Kamera kuvaa tarvittaessa sarjakuvia ja kerrostaa useat kuvat. Kuvia kerrostamalla kamera tallentaa kuvan, jossa on vähemmän kohteen epäterävyyttä ja kohinaa.
Mitä eroa on Paras automaattisäätö- ja Älykäs automaattinen -tiloilla?
Paras automaattisäätö -tilassa kamera ottaa kuvia tunnistetun valotuksen perusteella ja luo sitten sarjakuvista yhdistelmän (kerrostuskuvaus).
Kamera korjaa automaattisesti vastavalon ja vähentää kohinaa kerrostamalla kuvat, jolloin saadaan parempilaatuinen kuva kuin Älykäs automaattinen -tilassa.
: Valotuksen tunnistus
Hämärä
Hämärä muotok.
Taustavalo
Muotokuva taustavalolla
Maisema
Makro
Muotokuva
Lapsi
Kohdevalo
Hämärä valo
Jalusta
Siirrä
: Kerrostuskäsittely
Hämärässä ilman jalustaa
Liike-epäteräv. vähennys
Vastavalon korjaus HDR

- Kamera valitsee automaattisesti kerrostustilan tunnistetun valotuksen mukaan, ja (kerrostus) näkyy nestekidenäytössä.

Huomautuksia

- Kun kamera kerrostaa kuvia, kuvan tallentaminen kestää pidempään.

- Valitse vähäisessä valossa, kuten yöllä, [Salamavalo]-asetukseksi [Pois] päällekkäisten kuvien optimaalisen tehosteen saavuttamiseksi.

- Kohinan vähennyksen teho on alhaisempi seuraavissa tilanteissa:

- Kohteet liikkuvat

- Kohteet ovat liian lähellä kameraa

- Kuvat, joissa on vähän kontrasteja, kuten taivas, hiekkaranta tai nurmikko

- Kuvat, joissa on jatkuvia muutoksia, kuten aallot tai vesiputoukset

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Valotuksen tunnistus
Takaisin ylös