Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Promjena postavki > Glavne Postavke > Eye-Fi

## Eye-Fi

Prijenos slika pomoću Eye-Fi kartice
Određuje hoće li se koristiti funkcija učitavanja Eye-Fi kartice (dostupna u maloprodaji), kada uz fotoaparat koristite Eye-Fi karticu.
[Eye-Fi] će se prikazati samo kada je Eye-Fi kartica umetnuta u fotoaparat.

1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Eye-Fi] željeni mod

| Uključeno | Koristi funkciju učitavanja. Ikona prikaza načina Eye-Fi na LCD zaslonu mijenja se ovisno o načinu komunikacije Eye-Fi kartice. : Eye-Fi kartica je na čekanju. Nema nijedne slike za slanje. : Eye-Fi kartica je na čekanju za učitavanje. : Eye-Fi card je u načinu spajanja. : Eye-Fi card učitava slike. : Došlo je do pogreške.
| Isključeno | Ne koristi funkciju učitavanja.

Napomene

- Od prosinca 2010. Eye-Fi kartice su u prodaji u SAD-u, Kanadi, Japanu te nekim zemljama Europske unije.

- Za više informacija o Eye-Fi kartici, izravno kontaktirajte proizvođača ili distributera Eye-Fi kartica.

- Eye-Fi kartice smiju se koristiti samo u zemljama i regijama u kojima su kupljene. Možete snositi odgovornost zbog lokalnih ograničenja.

- Eye-Fi kartica ima funkciju bežične LAN mreže. Nemojte umetati Eye-Fi karticu na mjestima gdje je bežična LAN mreža zabranjena, npr. u zrakoplovu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta, [Eye-Fi] postavite na [Isključeno]. Kada funkciju učitavanja Eye-Fi kartice postavite na [Isključeno], na LCD zaslonu će se prikazati .

### Prijenos slika pomoću Eye-Fi kartice

1. Podesite postavke za pristupnu točku bežične LAN mreže ili postavke smjera prijenosa Eye-Fi kartice.

Detalje potražite u uputama za rukovanje priloženim uz Eye-Fi karticu.

1. Nakon podešavanja postavki umetnite Eye-Fi karticu u fotoaparat i snimite slike.

Snimljene slike automatski se prenose putem bežične LAN mreže do računala i sl.
Napomene

- Kada novu Eye-Fi karticu koristite prvi put, prvo kopirajte instalacijsku datoteku PC aplikacije zapisanu na Eye-Fi kartici, a zatim formatirajte karticu.

- Prije korištenja Eye-Fi kartice, ažurirajte ugrađeni firmver Eye-Fi kartice najnovijom verzijom. Za detalje o ažuriranju verzije pogledajte upute priložene uz Eye-Fi karticu.

- Tijekom učitavanja slika funkcija [Ušteda energije] nije dostupna.

- Ako se prikaže ikona (pogreška), izbacite i ponovno umetnite Eye-Fi karticu, ili isključite pa ponovno uključite fotoaparat. Ako je ikona (pogreška) i dalje prikazana, Eye-Fi kartica je možda oštećena. Za detalje, kontaktirajte Eye-Fi, Inc.

- Komunikacija bežičnom LAN mrežom može se prekinuti zbog drugih komunikacijskih uređaja. Ako prijem podataka nije dovoljno dobar, približite fotoaparat pristupnoj točki.

- Za detalje o sadržaju kojeg možete učitati pogledajte upute za rukovanje priložene uz Eye-Fi karticu.

- Neke Eye-Fi kartice imaju »Endless Memory Mode«. Ovaj proizvod ne podržava »Endless Memory Mode«. Pazite da je na Eye-Fi karticama koje ćete umetnuti u ovaj uređaj isključen način »Endless Memory Mode«. Podrobnije informacije o postavci »Endless Memory Mode«, naći ćete u uputama za uporabu isporučenim uz Eye-Fi karticu.

Natrag na vrh