Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Sorozatkép beállítások

## Sorozatkép beállítások

Fényképezés üzemmódként Egy (egyetlen kép) vagy Sorozatkép választható.

1. Nyomja meg a (Sorozatkép beállítások) gombot a vezérlőtárcsán.

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot a vezérlőtárcsával.

| (Egy) | A fényképezőgép egyetlen képet készít.
| (Sorozatkép) | A fényképezőgép akár 10 képet is készít sorozatban egymás után, ha lenyomva tartja az exponálógombot.

Megjegyzések

- [Vaku] beállítása [Ki].

- Amikor időzítővel vesz fel, akkor legfeljebb egy 10 képes sorozatot rögzít.

- A [Fókusz], a [Fehéregyensúly] és az [EV ] az első képhez lesz beállítva, és a többi képhez is ezeket a beállításokat használja a készülék.

- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, illetve a belső memória vagy a memóriakártya megtelt, a sorozatfényképezés leáll.

- A [VGA] képméretet állítja be, amikor a készülék a belső memóriába vesz fel.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos funkciók vagy MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók” [Részletek] és „MENU Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető elemek”. [Részletek]

Kapcsolódó témakörök
Sorozatkép felvételi időköz
Vissza a tetejére