Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Modo mis. esp.

## Modo mis. esp.

Seleziona il modo di misurazione esposimetrica che imposta quale parte del soggetto bisogna misurare per determinare l’esposizione.

1. MENU (Modo mis. esp.) modo desiderato

| (Multipla) | Divide in più zone e misura ogni zona. La fotocamera determina un’esposizione ben bilanciata (misurazione esposimetrica multipla).
| (Centro) | Misura il centro dell’immagine e determina l’esposizione in base alla luminosità del soggetto in quel punto (misurazione esposimetrica con prevalenza al centro).
| (Locale) | Allineare il reticolo di misurazione esposimetrica locale (A) sul soggetto per misurare una parte del soggetto (Misurazione esposimetrica locale). Questa funzione è utile quando il soggetto è in controluce o quando c’è un forte contrasto fra il soggetto e lo sfondo.

Note

- Nel Modo filmato, [Locale] non può essere selezionato.

- Se si imposta [Modo mis. esp.] su un’opzione diversa da [Multipla], la funzione di Rilevamento visi non può essere usata.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio