Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Problemen oplossen > Problemen oplossen > Accu en spanning

## Accu en spanning

Het lukt niet om de accu in de camera te plaatsen.

- Controleer of de accu in de juiste richting wordt gehouden en steek hem erin totdat de accu-uitwerphendel wordt vergrendeld.

De camera kan niet worden ingeschakeld.

- Nadat de accu in de camera is geplaatst, kan het enkele momenten duren voordat de camera van stroom wordt voorzien.

- Controleer of de accu correct is geplaatst.

- De accu is leeg. Laad de accu op.

- De aansluitpunten van de accu zijn vuil. Veeg het vuil voorzichtig af met een zachte doek.

- Controleer dat de accu van het type NP-BN1 is.

De camera schakelt plotseling uit.

- Afhankelijk van de camera- en accutemperatuur kan de voeding automatisch worden uitgeschakeld om de camera te beschermen. In dat geval wordt een mededeling op het LCD-scherm afgebeeld voordat de voeding wordt uitgeschakeld.

- Als u de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet bedient terwijl deze is ingeschakeld en [Stroombesparing] is ingesteld op [Standaard] of [Uithoudverm.], wordt de camera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leeg raakt. Schakel de camera weer in.

De resterende-acculadingindicator is onjuist.

- Dit kan gebeuren wanneer u de camera gebruikt op een zeer hete of koude plaats.

- Er is een verschil opgetreden tussen de resterende-acculadingindicator en de daadwerkelijk resterende acculading. Ontlaad de accu eenmaal volledig en laad deze daarna op om de aanduiding van de resterende-acculadingindicator te corrigeren. Het is mogelijk dat de resterende-acculadingindicator niet correct aangeeft onder bepaalde omstandigheden.

- De capaciteit van de accu neemt na verloop van tijd en na herhaald gebruik af. Als de gebruiksduur na opladen aanzienlijk korter is geworden, is het waarschijnlijk tijd de accu te vervangen door een nieuwe.

Het aan-/oplaadlampje van de camera knippert tijdens het opladen van de accu.

- Controleer dat de accu van het type NP-BN1 is.

- Het aan-/oplaadlampje van de camera knippert langzaam wanneer u een accu gebruikt die een lange tijd niet is gebruikt. In een dergelijke geval haalt u de accu uit de camera en plaatst u hem weer terug.

- Voor meer informatie, zie "Accu" [Details].

De accu is niet opgeladen, ook niet nadat het aan-/oplaadlampje is uit gegaan en het opladen klaar is.

- Dit gebeurt wanneer u de accu oplaadt in een extreem warme of koude omgeving. Laad de accu op binnen het juiste temperatuurbereik voor opladen tussen 10 °C en 30 °C.

Terug naar boven