Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Voorzorgsmaatregelen/ Over deze camera > Voorzorgsmaatregelen > Netspanningsadapter

## Netspanningsadapter

- De bijgeleverde netspanningsadapter is specifiek voor deze camera. Sluit hem niet aan op andere elektronische apparaten. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt. Let er bovendien op dat een originele Sony-netspanningsadapter wordt gebruikt.

- Als het aan-/oplaadlampje van de camera knippert tijdens het opladen, haalt u de accu die wordt opgeladen uit de camera en plaatst u dezelfde accu stevig terug in de camera. Als het aan-/oplaadlampje opnieuw knippert, kan dit duiden op een storing in de accu of is een verkeerd type accu geplaatst. Controleer of de geplaatste accu van het opgegeven type is. Als de accu van het correcte type is, haalt u de accu uit de acculader, vervangt u hem door een nieuwe of een andere, en controleert u of de accu goed wordt opgeladen. Als de accu goed wordt opgeladen, is mogelijk een storing in de accu opgetreden.

- Als het aan-/oplaadlampje niet aan is, zelfs niet wanneer de netspanningsadapter is aangesloten op de camera en een stopcontact, duidt dit erop dat het opladen tijdelijk is gestopt en in de standby-stand staat. Het opladen stopt automatisch en wordt in de standby-stand gezet wanneer de temperatuur buiten het bedrijfstemperatuurbereik komt. Nadat de temperatuur weer binnen het bedrijfstemperatuurbereik ligt, wordt het opladen voortgezet en gaat het aan-/oplaadlampje weer aan. Aanbevolen wordt om de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10 °C t/m 30 °C.

- Met behulp van de netspanningsadapter kunt u de accu opladen die in de camera is geplaatst. Daarnaast is het ook mogelijk de camera in de weergavefunctie van stroom te voorzien door middel van de netspanningsadapter. Echter, in de opnamefunctie is het niet mogelijk de camera van stroom te voorzien met behulp van de netspanningsadapter. U hebt een AC-LS5 Netspanningsadapter (los verkrijgbaar) en een VMC-MD3-kabel voor de multifunctionele aansluiting (los verkrijgbaar) nodig om de camera in de opnamefunctie van stroom te voorzien via het stopcontact.

Terug naar boven