Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie z komputerem > Utworzenie płyty z filmami > Tworzenie płyt o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD)

## Tworzenie płyt o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD)

Płyty DVD o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD) mogą być tworzone przy użyciu dostarczonego programu „PMB”, z wybranego filmu AVCHD importowanego na komputer.

1. Włącz zasilanie komputera i włóż nie używaną płytę do napędu DVD.

- Jeżeli program inny niż „PMB” uruchomi się automatycznie, zamknij ten program.

1. Uruchom „PMB”.

1. Wybierz film AVCHD, który chcesz zapisać na płycie.

1. Kliknij (Utwórz dyski), po czym wybierz [Utwórz dyski DVD-Video (STD)].

1. Utwórz płytę postępując według instrukcji na ekranie.

Uwagi

- Upewnij się, że program „PMB” został uprzednio zainstalowany. [Szczegóły]

- Płyty nie mogą być tworzone z filmów MP4.

- Utworzenie płyty może długo trwać, ze względu na konwersję filmu AVCHD na jakość obrazu standardowej rozdzielczości (STD).

- Gdy płyta DVD-wideo jest tworzona po raz pierwszy, komputer musi być połączony z Internetem.

Powrót do początku