Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Ostrość

## Ostrość

Ogniskowanie na obiektach w pobliżu krawędzi ekranu
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie nastawia ostrość.
Wybrana ramka pola AF pojawi się na ekranie.

1. MENU (Ostrość) żądany tryb

| (Multi AF) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF. Gdy wciśniesz do połowy spust migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka. Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarze.
| (Centr AF) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
| (Punktowy AF) | Automatycznie ogniskuje na bardzo małych obiektach lub na wąskim wycinku przestrzeni. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru. Utrzymuj aparat nieruchomo, aby obiekt nie wychodził poza ramkę pola AF.

Uwagi

- Gdy wykorzystywany jest [Zoom cyfrowy] lub [Wspomaganie AF], ramka ustawienia automatycznej ostrości zostaje wyłączona i pokazana jest przerywaną kreską. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.

- Gdy tryb ogniskowania jest nastawiony na opcję inną niż [Multi AF], nie można używać funkcji wykrywania twarzy.

- Jeśli opcja „Śledzenie ostrością” jest włączona, aparat dobiera ostrość według śledzonego obiektu.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

### Ogniskowanie na obiektach w pobliżu krawędzi ekranu

Jeżeli obiekt jest nieostry, wykonaj co następuje:

1. Skomponuj ujęcie tak, aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF (A) i wciśnij spust migawki do połowy, aby zogniskować na obiekcie (Blokada AF).

1. Gdy wskaźnik blokady AE/AF (B) przestanie migać i pozostanie zapalony, wróć do ostatecznie skomponowanego zdjęcia i wciśnij całkowicie spust migawki.

- Dopóki nie wciśniesz spustu migawki do końca, możesz wypróbować tę procedurę tyle razy, ile jest to konieczne.

Podobny temat
Śledzenie ostrością
Powrót do początku