Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Calitate film/Dimensiune film

## Calitate film/Dimensiune film

Cu cât dimensiunea cadrului filmului este mai mare, cu atât creşte şi calitatea. Cu cât cantitatea de date pe secundă (rata medie de biţi pe secundă) este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai bună.
Selectaţi un format de înregistrare a filmelor apăsând MENU (Setări) (Setări fotografiere) [Format film] în modul de fotografiere. [Detalii]
Dacă [Format film] este [AVCHD], selectaţi dimensiunea filmului din [Calitate film], iar dacă [Format film] este [MP4], selectaţi-o din [Dimensiune film].

#### Calitatea filmelor (formatul de înregistrare: AVCHD)

1. MENU [Calitate film] modul dorit

Filmele realizate cu acest aparat foto sunt înregistrate în formatul AVCHD, la aproximativ 60 de câmpuri/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 60i) sau la 50 de câmpuri/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 50i), în modul combinat, cu audio Dolby Digital, format AVCHD.

| Calitatea filmului | Rata de biţi medie | Descriere
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Filmează la o calitate optimă a imaginii cu o dimensiune de 1920×1080
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Filmează la o calitate ridicată a imaginii cu o dimensiune de 1920×1080
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Filmează la o calitate standard a imaginii cu o dimensiune de 1440×1080

#### Dimensiunea imaginii filmelor (format de înregistrare: MP4)

1. MENU [Dimensiune film] modul dorit

Filmele realizate cu acest aparat foto sunt înregistrate în formatul MPEG-4, la aproximativ 30 de cadre/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 60i) sau la aproximativ 25 de cadre/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 50i), în modul progresiv, cu audio AAC, format mp4.

| Dimensiunea cadrelor filmului | Rata de biţi medie | Descriere
| MP4 12M | 12 Mbps | Filmează la dimensiunea de 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Filmează la dimensiunea de 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Filmează la dimensiunea VGA

Observaţii

- La selectarea dimensiunii [MP4 3M] a imaginii, rezultă o telefotografie.

- Discurile AVCHD nu pot fi create pe baza filmelor înregistrate la calitatea [AVC HD 24M (FX)]. Salvaţi filmele de calitate [AVC HD 24M (FX)] pe discuri Blu-ray.

Sus