Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Probleme tehnice > Indicatoare şi mesaje de avertizare > Mesaje

## Mesaje

Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.

- Energia bateriei este scăzută. Încărcaţi imediat acumulatorii. În funcţie de condiţiile de utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate aprinde intermitent chiar dacă au mai rămas 5-10 minute de funcţionare a bateriei.

A se utiliza numai cu o baterie compatibilă.

- Bateria introdusă nu este un acumulator NP-BN1 (livrat).

Aparat foto supraîncălzit Lăsaţi-l să se răcească

- Temperatura aparatului foto a crescut. Aparatul foto se poate închide automat sau nu veţi putea înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-un loc rece, până când scade temperatura.

Eroare memorie internă

- Închideţi şi reporniţi aparatul foto.

Reintroduceţi cardul de memorie.

- Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto. [Detalii]

- Contactele cardului de memorie sunt murdare.

- Cardul de memorie este deteriorat.

Cardul de memorie nu este corect formatat.

- Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto. [Detalii]

Este posibil ca acest card de memorie să nu poată înregistra sau reda filme în mod corect.

- Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto. [Detalii]

Depăşire zonă tampon. Scrierea pe suport nu a fost încheiată la timp.

- Dacă utilizaţi un card de memorie care a fost înregistrat şi şters de mai multe ori sau care a fost formatat pe un alt aparat foto, viteza de inscripţionare a datelor poate fi foarte mică. Mai întâi, creaţi o copie de siguranţă a datelor de pe card pe un computer, după care reformataţi cardul înainte de a-l utiliza. [Detalii]

- Viteza de inscripţionare a cardului de memorie utilizat nu este suficientă pentru filmele înregistrate. Utilizaţi un mediu „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) sau un card SD (Clasa 4 sau mai rapid).

Cardul de memorie este blocat. Verificaţi clapeta.

- Utilizaţi cardul de memorie cu comutator de protejare la scriere şi comutatorul este în poziţia LOCK. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.

Cardul de memorie poate fi doar citit.

- Aparatul foto nu poate înregistra sau şterge imagini pe/de pe acest card de memorie.

Scrierea cardului memorie nu a fost corect finalizată Recuperare date

- Reintroduceţi cardul de memorie şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Nicio imagine

- În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.

- În acest folder de pe cardul de memorie nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.

Fără imagini statice

- Nu există imagini 3D care să poată fi redate în modul [Vizualizare 3D].

- Folderul selectat sau datat nu conţine un fişier care să poată fi redat ca prezentare de imagini.

S-a găsit un fişier care nu a fost recunoscut

- Aţi încercat să ştergeţi un folder care conţine un fişier ce nu poate fi redat pe acest aparat foto. Ştergeţi fişierul cu ajutorul computerului şi apoi ştergeţi folderul.

Eroare folder. Nu se poate înregistra în folderul selectat. Selectaţi un alt folder.

- Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe cardul de memorie (de exemplu: 123MSDCF şi 123ABCDE). Selectaţi un alt folder [Detalii] sau creaţi un folder nou [Detalii].

Creare mai multe foldere imposibilă

- Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe cardul de memorie. În acest caz, nu puteţi crea alte foldere.

Golire conţinut folder

- Aţi încercat să ştergeţi un folder care conţine unul sau mai multe fişiere. Ştergeţi toate fişierele şi apoi ştergeţi folderul.

Folder protejat.

- Aţi încercat să ştergeţi un folder protejat la scriere pe un computer.

Eroare de fişier.

- A apărut o eroare la redarea imaginii.
  Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fişierelor imagini procesate pe un computer sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.

Folder protejat la scriere

- Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi un alt folder. [Detalii]

Fişier protejat

- Anulaţi protecţia. [Detalii]

Dimensiune imagine peste limită

- Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.

Detectare faţă pentru retuşare imposibilă

- Este posibil să nu puteţi retuşa imaginea, în funcţie de imagine.

Indicatorul (avertizare asupra vibraţiilor)

- Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul sau montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru a-l fixa.

MP4 12M neacceptat cu acest card memorie.
MP4 6M neacceptat cu acest card memorie.

- Pentru a înregistra filme, se recomandă să utilizaţi un mediu „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo” sau un card SD (Clasa 4 sau mai rapid).

Opriţi şi reporniţi aparatul

- Obiectivul nu funcţionează corespunzător.

Număr maxim imagini deja selectat.

- Puteţi selecta maximum 10 fişiere la utilizarea [TransferJet].

- Puteţi selecta maximum 100 de fişiere la utilizarea [Imagini multiple].

- Puteţi adăuga marcaje (Imprimare) la maximum 999 de fişiere.

Eroare la redare muzică

- Ştergeţi fişierul muzical sau înlocuiţi-l cu un fişier muzical obişnuit.

- Executaţi [Golire muzică] şi descărcaţi un nou fişier muzical.

Eroare formatare muzică

- Executaţi [Golire muzică].

Executare operaţie imposibilă în fişiere neacceptate.

- Procesarea şi alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fişierelor imagini care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte aparate foto.

Pregătire fişier bază de date imagine. Aşteptaţi.

- Aparatul foto recuperează informaţiile despre dată etc. în cazurile în care imaginile au fost şterse pe un PC etc.

- Fişierul bazei de date de imagini necesar este creat după ce cardul de memorie este formatat.

- Numărul de imagini depăşeşte numărul pentru care gestionarea datei într-un fişier bază de date poate fi efectuată de către aparatul foto. Pentru a înregistra alte imagini în Fişier bază de date imagini, ştergeţi imaginile din [Vizualizare dată].

Inconsistenţe în fişierul bază de date imagine. Recuperaţi datele.

- Filmele AVCHD nu pot fi înregistrate sau redate, deoarece Fişierul bază de date imagini este deteriorat. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a recupera Fişierul bază de date imagini.

- Nu puteţi înregistra în Fişierul bază de date imagini al aparatului foto sau reda utilizând [Vizualizare dată]. Utilizaţi „PMB” pentru a crea o copie de siguranţă a tuturor imaginilor pe un PC şi utilizaţi-o pentru a recupera datele de pe un card de memorie sau din memoria internă.

Eroare Fişier bază de date imagini. Recuperare date imposibilă.

- Importaţi toate imaginile în computer, cu ajutorul aplicaţiei „PMB”, şi formataţi cardul de memorie sau memoria internă.
  Pentru a vizualiza din nou imaginile pe aparatul foto, exportaţi imaginile importate în aparatul foto cu ajutorul aplicaţiei „PMB”. [Detalii]

Înregistrare imposibilă din cauza temperaturii interne ridicate.

- Temperatura aparatului foto a crescut. Nu puteţi înregistra imagini până când temperatura nu scade.

Înregistrarea s-a oprit din cauza temperaturii ridicate a aparatului foto.

- Înregistrarea s-a oprit din cauza creşterii temperaturii în timpul înregistrării unui film. Vă rugăm să aşteptaţi ca temperatura să scadă.

- La înregistrarea de filme pentru o perioadă lungă de timp, temperatura aparatului foto creşte. În acest caz, opriţi înregistrarea filmelor.

Conectare nereuşită

- Verificaţi portul de recepţie TransferJet şi transferaţi corect datele. [Detalii]

Câteva fişiere nu au fost expediate
Câteva fişiere nu au fost recepţionate

- Comunicarea a fost întreruptă în timpul transferării imaginilor sau transferul a fost întrerupt din cauză că memoria dispozitivului este plină. Verificaţi spaţiul de memorie disponibil şi încercaţi din nou să transferaţi datele prin TransferJet.

- Este posibil să nu puteţi primi imaginea, în funcţie de imagine.

Sus