Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > ISO

## ISO

Регулировка световой чувствительности, когда фотоаппарат установлен в режим авто по программе.

1. MENU (ISO) нужный режим

| (Авто) | Автоматическая установка чувствительности ISO.
| ///// | Размытость изображения при съемке в темных местах или с движущимися объектами можно уменьшить, увеличивая чувствительность ISO (выбором большего значения).

Регулировка чувствительности ISO (Рекомендуемая величина экспозиции)
Чувствительность ISO — это скорость для записывающего носителя информации с встроенным светочувствительным датчиком изображения. Даже при одинаковой выдержке изображения будут отличаться в зависимости от чувствительности ISO.
Высокая чувствительность ISO
Запись яркого фотоснимка даже в темном месте при увеличении скорости затвора для уменьшения размытости.
Однако имеется тенденция к увеличению помех на изображении.
Низкая чувствительность ISO
Записывается сглаженное изображение.
Однако при недостаточной экспозиции изображение может стать темнее.
Советы по предотвращению размытости
Движущийся во время фотосъемки объект при нажатии на кнопку затвора будет выглядеть размытым, даже если фотоаппарат находится в устойчивом положении. Дрожание фотоаппарата автоматически уменьшается, однако эта функция уменьшает размытость объекта неэффективно.
Размытость объекта часто имеет место в условиях слабого освещения или при низкой скорости затвора.
В этом случае, выполняйте съемку с учетом приведенных ниже рекомендаций.

- Выбирайте большую чувствительность ISO, чтобы увеличить скорость затвора.

- При выборе сцены выбирайте режим (Высок. чувствит.).

Примечание

- Возможно Вам не удастся установить некоторые пункты меню MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы