Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Burst-inställningar

## Burst-inställningar

Det går att ställa in tagningsläget på enbildsläget eller burstläget.

1. Tryck på (Burst-inställningar) på styrratten.

1. Välj önskat läge med styrratten.

| (Enbildstagning) | Kameran tar en enda bild.
| (Burst) | Kameran tar upp till 10 bilder i en följd när man håller avtryckaren nedtryckt.

Observera

- Punkten [Blixt] ställs in på [Av].

- Vid tagning med självutlösaren lagras en serie på upp till 10 bilder.

- [Skärpa], [Vitbalans] och [EV] ställs in för den första bilden, och sedan används samma inställningar även för de övriga bilderna.

- Burst-tagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag, eller om internminnet eller minneskortet blir fullt.

- När bilder lagras i internminnet ställs bildstorleken in på [VGA].

- Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Se även
Burst-Tagningsintervall
Tillbaka till överst