Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Burst-Tagningsintervall

## Burst-Tagningsintervall

Används för att ställa in hur många bilder som ska tas per sekund vid bursttagning.

1. MENU (Bursttagningsintervall) önskat läge

| (Hög) | Kameran tar upp till 10 bilder i följd per sekund.
| (Låg) | Kameran tar upp till 2 bilder i följd per sekund.

Observera

- När en lång slutartid används kan det hända att antalet bilder per sekund minskar.

Se även
Burst-inställningar
Tillbaka till överst