Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Skärpa

## Skärpa

För att ställa in skärpan på ett motiv i kanten på skärmen
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
Vald autofokusram visas på skärmen.

1. MENU (Skärpa) önskat läge

| (Multi-AF) | Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på. När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad prioriterar autofokusen ansikten.
| (Centrumvägd AF) | Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.
| (Spot-AF) | Skärpan ställs automatiskt in på ett väldigt litet föremål eller ett smalt område. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den. Håll kameran stadigt så att motivet inte kommer utanför autofokusramen.

Observera

- När [Digital zoom] eller [AF-lampan] används släcks AF-ramen och i stället visas en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.

- När skärpeinställningsmetoden är inställd på något annat än [Multi-AF] går det inte att använda ansiktsavkänningsfunktionen.

- Om fokusföljningsfunktionen är aktiverad ställer kameran in skärpan med prioritet på motivet som följs.

- Det kan hända att somliga MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen”. [Mer information]

### För att ställa in skärpan på ett motiv i kanten på skärmen

Om motivet inte är skarpt så gör så här:

1. Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i autofokusramen (A) och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan på motivet (AF-lås).

1. Vänta tills AE/AF-låsindikatorn (B) slutat blinka och tänds helt, och återgå sedan till den ursprungliga bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.

- Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om denna procedur så många gånger som behövs.

Se även
Fokusföljning
Tillbaka till överst