Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Sahne Tanıma

## Sahne Tanıma

Gelişmiş mod
Fotoğraf makinesi çekim koşullarını otomatik olarak algılar ve sonra çekim yapar. Bir hareket algılandığı zaman, özne bulanıklığını gidermek için ISO hassasiyeti harekete uygun olarak arttırılır. Fotoğraf makinesi Akıllı Otomatik modundayken, makinenin otomatik olarak iki görüntü çektiği [Gelişmiş] modunu seçebilirsiniz.
Sahne Tanımada, LCD ekranda görüntülenen bir simgenin konumu duruma bağlı olarak farklı olur. Bu, fotoğraf makinesinin bir sahneyi veya koşulu tanıyıp tanımadığına bağlıdır. Fotoğraf makinesi bir sahneyi tanırsa (Portre), (Çocuk), (Alacakranlk Portre), (Alacakaranlık), (Arka Işıklı Portre), (Arka Işık), (Peyzaj), (Makro), (Spot Işığı) veya (Az Işık) gibi simgeler ve kılavuzlar ilk satırda görüntülenir. Fotoğraf makinesi bir koşulu tanırsa (Üç ayak) veya (Hareket) gibi simgeler ikinci satırda görüntülenir. Fotoğraf makinesi hem sahneyi hem de durumu veya sadece birini tanıyabilir.

1. MENU (Sahne Tanıma) istenilen mod

| (Otomatik) | Fotoğraf makinesi sahneyi tanıdığı zaman, ayarları en uygun olanlarıyla değiştirir ve görüntüyü çeker.
| (Gelişmiş) | Fotoğraf makinesi sahneyi tanıdığı zaman, ayarları en uygun olanlarıyla değiştirir. Fotoğraf makinesi (Alacakaranlık), (Alacakranlk Portre), (Arka Işık) veya (Arka Işıklı Portre) sahnelerini tanıdığı zaman, otomatik olarak ayarı değiştirir ve bir başka görüntü çeker. Art arda iki fotoğraf çektiğiniz zaman, simgesi üstündeki + işaretinin rengi yeşile döner. İki kare çekildiği zaman, çekimden hemen sonra iki görüntü yan yana ekrana getirilir. [Kapalı Göz Giderme] görüntülendiğinde otomatik olarak 2 görüntü çekilir ve gözlerin açık olduğu görüntü otomatik olarak seçilir. [Ayrıntılar]

Notlar

- Sahne Tanıma işlevi dijital zum kullanarak fotoğraf çektiğiniz zaman çalışmaz.

- [Otomatik] ve [Kapalı] flaş ayarları kullanılabilir.

- Bu sahneler duruma bağlı olarak tanınmayabilir.

- Odak takibi modunda, (Portre), (Alacakranlk Portre) veya (Arka Işıklı Portre) tanınmaz.

- Ortam titreşimlerin fotoğraf makinesine aktarılmasına neden oluyorsa (Üç ayak) ve (Alacakaranlık) durumları aynı anda tanınacağı zaman, (Üç ayak) durumu tanınmayabilir.

- Bazen (Üç ayak) ve (Alacakaranlık) durumunun aynı anda tanınması sonucunda örtücü yavaşlar. Çekim sırasında fotoğraf makinesini sabit tutun.

- Bazı MENU öğelerini seçilmiş olan REC moduna bağlı olarak seçemeyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

### Gelişmiş mod

[Gelişmiş] modda, bulanıklaşma eğiliminde olan (Alacakaranlık), (Alacakranlk Portre), (Arka Işık) veya (Arka Işıklı Portre) sahneleri tanıdığı zaman veya (Alacakaranlık) ya da (Üç ayak) durumları aynı anda tanındığı zaman fotoğraf makinesi aşağıdaki gibi farklı ayarlarla art arda iki fotoğraf çeker. Çekilen iki görüntüden istediğinizi seçebilirsiniz.

| İlk Görüntü* | İkinci Görüntü
| Yavaş Senkro modunda çeker | Hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim
| Flaşın aydınlattığı yüzü kılavuz olarak alıp, Yavaş Senkro modunda çeker | Yüz kılavuz alınıp hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim
| Yavaş Senkro modunda çeker | Hassasiyet arttırılmadan daha da yavaş örtücü hızıyla çekim yapar
| Flaşlı çekim | Arkaplan parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çeker
| Flaşın aydınlattığı yüz kılavuz alınarak çekim | Arkaplan ve yüzün parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çeker

* [Flaş] [Otomatik] olarak ayarlandığı zaman.
Kapalı Göz Önleme işlevi nedir?
[Gelişmiş] moduna ayarlandığı zaman, fotoğraf makinesi (Portre) veya (Çocuk) sahnesini tanıyınca otomatik olarak art arda* iki fotoğraf çeker. Fotoğraf makinesi göz kırpılmayan görüntüyü otomatik olarak seçer, gösterir ve kaydeder. Her iki görüntüde de gözler kapalı ise “Göz kırpma saptandı” mesajı görüntülenir.
* flaşın çaktığı/deklanşör hızının yavaş olduğu durumlar hariç.
En üste geri dön