Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > 3D İşlevlerini Kullanma > 3D fotoğraflar çekme > 3D panorama taraması

## 3D panorama taraması

Fotoğraf makinesi hareket ederken birçok görüntü çekilir ve bu görüntüler bir 3D görüntü şeklinde birleştirilir. Kaydedilen görüntü bir 3D TV’de kayıttan gösterilebilir.

1. Mod anahtarını (Panorama Taraması) seçeneğine ayarlayın.

1. Kontrol tekerleğini döndürerek (3D panorama taraması) işlevini seçin. [Ayrıntılar]

1. Kontrol tekerleğiyle bir çekim yönü seçin.

1. Fotoğraf makinesini fotoğrafı çekilecek öznenin ucuna hizalayın ve deklanşöre basın.

- Siyah, yarı saydam bir kısım (A) kaydedilmeyebilir.

1. LCD ekrandaki göstergeyi izleyerek, fotoğraf makinesini kılavuzun sonuna (B) kadar çevirin.

3D Panorama Taraması modunda çekim önerileri
Doğru 3D fotoğraf çekimi için, fotoğraf makinesini yavaş döndürün. (5 saniyede bir yarım çember döndürmeyi amaçlayın.)
Çok hızlı veya çok yavaş döndürürseniz LCD ekranda bir mesaj görüntülenir.
Çekimden önce birkaç kez deneme yapmanızı öneririz.
3D çekim için en uygun olanlar duran öznelerdir.

- Sahneyi belirleyin ve odağı, pozlamayı ve beyaz dengesini kilitleyebilmeniz için deklanşöre yarıya kadar basın. Sonra, deklanşöre sonuna kadar basın ve fotoğraf makinesini yay çizecek şekilde döndürün.

Notlar

- 3D çekim aşağıdaki durumlar için uygun değildir:

- Büyük bir özne olduğu zaman

- Hareketli öznelerde

- Ana özne fotoğraf makinesine çok yakın olduğunda

- Gökyüzü, kumsal plaj veya çimenlik gibi kontrastı az olan görüntülerde

- 3D görüntüler bir JPEG dosyası ve bir MPO dosyasından oluşur. Bu dosyalardan biri bilgisayarınızda silinirse, fotoğraf makinesi doğru çalışmayabilir.

- Verilen süre içinde fotoğraf makinesini tüm özne boyunca döndüremezseniz birleşik görüntüde gri bir bölge oluşur. Bu olursa fotoğraf makinesini tam bir 3D görüntü kaydetmek için daha hızlı hareket ettirin.

- Birçok görüntü birbirine eklendiği için, ek yerleri düzgün kaydedilmez.

- Işığın az olduğu durumlarda, görüntüler bulanıklaşabilir. Fotoğrafları açık havada parlak ışıkta çekmeniz önerilir.

- Flüoresan lambalar gibi, titreşen ışıklar altında, 3D çekim başarılı olmayabilir.

- 3D çekimin tüm izleme açısı ve AE/AF kilitli olduğundaki izleme açısı parlaklık, renk veya odak bakımından son derecede farklıysa, çekim başarılı olmaz. Bu olursa AE/AF kilidinin konumunu değiştirip, tekrar deneyin.

- 3D çekim aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

- Fotoğraf makinesini çok hızlı veya çok yavaş döndürürseniz.

- Fotoğraf makinesi çok fazla sarsılırsa.

İlgili Konu
Bir 3D TV’de 3D görüntüler izleme
En üste geri dön