Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Film Kalitesi/Film Boyutu

## Film Kalitesi/Film Boyutu

Video görüntüsü boyutu büyüdükçe, görüntü kalitesi yükselir. Saniyede kullanılan veri miktarı (ortalama bit hızı) ne kadar artarsa görüntü kalitesi o kadar yüksek olur.
Çekim modunda MENU (Ayarlar) (Çekim Ayarları) [Film formatı] öğelerine basarak bir video kayıt formatı seçin. [Ayrıntılar]
[Film formatı] [AVCHD] ise video boyutunu [Film Kalitesi] seçeneklerinden ve [Film formatı] [MP4] ise [Film Boyutu] seçeneklerinden seçin.

#### Video kalitesi (kayıt formatı: AVCHD)

1. MENU [Film Kalitesi] istenilen mod

Bu fotoğraf makinesiyle çekilen videolar AVCHD formatında, yaklaşık 60 field/sn hızında (1080 60i uyumlu aygıtlar için) veya AVCHD formatında, interlaced (birleşik) modda, Dolby Digital sesle, 50 field/sn hızında (1080 50i uyumlu aygıtlar için) kaydedilir.

| Video kalitesi | Ortalama bit oranı | Açıklama
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | 1920×1080 boyutunda maksimum resim kalitesinde çeker
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | 1920×1080 boyutunda yüksek resim kalitesinde çeker
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | 1440×1080 boyutunda standart resim kalitesinde çeker

#### Video görüntü boyutu (kayıt formatı: MP4)

1. MENU [Film Boyutu] istenilen boyut

Bu fotoğraf makinesiyle çekilen videolar MPEG-4 formatında, yaklaşık 30 kare/sn hızında (1080 60i uyumlu aygıtlar için) veya 25 kare/sn hızında (1080 50i uyumlu aygıtlar için), mp4 formatında, progressive (aşamalı) modda, AAC sesle kaydedilir.

| Video görüntü boyutu | Ortalama bit oranı | Açıklama
| MP4 12M | 12 Mbps | 1440×1080 boyutunda çeker
| MP4 6M | 6 Mbps | 1280×720 boyutunda çeker
| MP4 3M | 3 Mbps | VGA boyutunda çeker

Notlar

- [MP4 3M] görüntü boyutu seçildiği zaman, bir telefoto görüntü elde edilir.

- AVCHD diskler [AVC HD 24M (FX)] kalitesinde kaydedilen videolardan oluşturulamaz. [AVC HD 24M (FX)] kalitesindeki videoları Blu-ray disklere kaydedin.

En üste geri dön