Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Налашт. серійної зйомки

## Налашт. серійної зйомки

Можна вибрати режим одинарного зображення (одне зображення) або режим пакетної зйомки.

1. Натисніть (Налашт. серійної зйомки) на диску керування.

1. За допомогою диска керування виберіть потрібний режим.

| (Один) | Фотоапарат робить одинарний знімок.
| (Серія) | У разі натиснення і утримування кнопки спуску здійснюється зйомка до 10 зображень поспіль одним пакетом.

Примітки

- Коли для пункту [Спалах] встановлено значення [Вимк.].

- Під час здійснення зйомки за допомогою автоспуску виконується запис пакету до 10 зображень.

- [Фокус], [Баланс білого] та [EV ] налаштовано для першого зображення, і ці параметри також застосовуються для інших зображень.

- Якщо рівень заряду батареї низький або внутрішня пам’ять чи карта пам’яті цілком заповнені, пакетна зйомка припиняється.

- Під час запису до внутрішньої пам’яті буде встановлено розмір зображення [VGA].

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
Інтервал серійної зйомки
Нагору