Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Якість фільму/Розмір фільму

## Якість фільму/Розмір фільму

Що більший розмір відеозображення, то вища його якість. Що більший розмір даних, записаних за секунду (середня швидкість потоку), то вищою буде якість зображення.
Виберіть формат відеозйомки, натиснувши у режимі зйомки MENU (Налаштування) (Налаштування зйомки) [Формат відео]. [Додатково]
Якщо в пункті [Формат відео] встановлено значення [AVCHD], виберіть розмір відео у пункті [Якість фільму]; якщо в пункті [Формат відео] встановлено значення [MP4] – виберіть розмір у пункті [Розмір фільму].

#### Якість відео (формат запису): AVCHD)

1. MENU [Якість фільму] потрібний режим

Фотоапарат передбачає можливість зйомки відео у форматі AVCHD зі швидкістю приблизно 60 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 60i) або 50 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080 50i), із черезрядковою розгорткою та зі звуком стандарту Dolby Digital, формат AVCHD.

| Якість відео | Середня швидкість потоку | Опис
| AVC HD 24M (FX) | 24 Мбіт/с | Зйомка відео найвищої якості з роздільністю 1920×1080
| AVC HD 17M (FH) | 17 Мбіт/с | Зйомка відео високої якості з роздільністю 1920×1080
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Мбіт/с | Зйомка відео звичайної якості з роздільністю 1440×1080

#### Якість відео (формат запису: MP4)

1. MENU [Розмір фільму] потрібний розмір

Фотоапарат передбачає можливість зйомки відео у форматі MPEG-4 зі швидкістю приблизно 30 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080/60i) або 25 кадрів/с (для моделей, які підтримують формат 1080/50i) із послідовною розгорткою та зі звуком формату AAC, формат MP4.

| Розмір відеозображення | Середня швидкість потоку | Опис
| MP4 12M | 12 Мбіт/с | Зйомка відео з роздільністю 1440×1080
| MP4 6M | 6 Мбіт/с | Зйомка відео з роздільністю 1280×720
| MP4 3M | 3 Мбіт/с | Зйомка відео стандарту VGA

Примітки

- Телефотозйомка здійснюється тоді, коли встановлено розмір зображення [MP4 3M].

- Диски AVCHD неможливо створити з відеофайлів, записаних із якістю [AVC HD 24M (FX)]. Зберігайте відеофайли якості [AVC HD 24M (FX)] на дисках Blu-ray.

Нагору