Podręcznik użytkownika odtwarzacza WALKMAN
Drukuj
Pierwsza strona > Dane techniczne > Dane techniczne > Dane techniczne

## Dane techniczne

#### Obsługiwany format plików

Muzyka (wraz z podcastami (*1))
Formaty audio (kodery-dekodery) | MP3 | Format pliku multimedialnego: MP3 (MPEG-1 Layer3) Rozszerzenie pliku: .mp3 Szybkość transmisji: 32 do 320 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR)) Częstotliwość próbkowania (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Format pliku multimedialnego: ASF Rozszerzenie pliku: .wma Szybkość transmisji: 32 do 192 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR)) Częstotliwość próbkowania: (*2): 44,1 kHz * Zgodność z formatem WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Format pliku multimedialnego: MP4 Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4a, .3gp Szybkość transmisji: 16 do 320 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR)) (*4) Częstotliwość próbkowania (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Format pliku multimedialnego: Wave-Riff Rozszerzenie pliku: .wav Szybkość transmisji: 1 411 kb/s Częstotliwość próbkowania: (*2): 44,1 kHz
Wideo (wraz z podcastami (*1))
Formaty wideo (kodery-dekodery) |  | Liczba klatek: maks. 30 klatek na sekundę Rozdzielczość: maks. 720 × 480 (*5)
Windows Media Video 9 (*6) | Format pliku multimedialnego: ASF Rozszerzenie pliku: .wmv Profil: VC1 Simple Profile, Main Profile Szybkość transmisji: maks. 6 Mb/s
Formaty audio (kodery-dekodery) | WMA (dla Windows Media Video 9) | Szybkość transmisji: 32 do 192 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR)) Częstotliwość próbkowania: (*2): 44,1 kHz * Zgodność z formatem WM-DRM 10
Rozmiar pliku |  | Maks. 4 GB
Liczba plików |  | Maks. 2 000
Zdjęcia (*7)
Format zdjęć (kodery-dekodery) | JPEG | Format pliku multimedialnego: zgodność z formatem DCF2.0/Exif 2.21 Rozszerzenie pliku: .jpg Profil: Baseline Profile Liczba pikseli: maks. 4 096 × 4 096 (16 000 000 pikseli)
Liczba plików |  | Maks. 20 000

(*1) Maksymalna liczba nagranych podcastów to 20 000.
(*2) Częstotliwość próbkowania może być niezgodna z niektórymi koderami.
(*3) Nie są obsługiwane pliki AAC-LC objęte prawami autorskimi.
(*4) Możliwe są niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji w zależności od częstotliwości próbkowania.
(*5) Wartości te oznaczają maksymalną rozdzielczość odtwarzanego filmu wideo, a nie rozdzielczość ekranu odtwarzacza. Rozdzielczość wyświetlacza to 320 × 240.
(*6) Niektóre pliki WMV mogą być odtwarzane wyłącznie po przesłaniu ich za pomocą programu Windows Media Player.
(*7) Odtwarzanie niektórych plików zdjęć może być niemożliwe, w zależności od ich formatu.

#### Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)

Przybliżony czas podano na podstawie czasu przesyłania lub nagrywania tylko 4-minutowych utworów (nie uwzględniając filmów wideo i zdjęć) w formacie MP3. Numery utworów i długość innych odtwarzalnych formatów plików audio mogą się różnić od tych danych dla formatów MP3.

| NWZ-E353 | NWZ-E354 | NWZ-E355
Szybkość transmisji | Liczba | Czas | Liczba | Czas | Liczba | Czas
48 kb/s | 2 350 | 156 godz. 40 min | 4 950 | 330 godz. 00 min | 10 000 | 666 godz. 40 min
64 kb/s | 1 750 | 116 godz. 40 min | 3 650 | 243 godz. 20 min | 7 450 | 496 godz. 40 min
128 kb/s | 880 | 58 godz. 40 min | 1 800 | 120 godz. 00 min | 3 700 | 246 godz. 40 min
256 kb/s | 440 | 29 godz. 20 min | 925 | 61 godz. 40 min | 1 850 | 123 godz. 20 min
320 kb/s | 355 | 23 godz. 40 min | 740 | 49 godz. 20 min | 1 500 | 100 godz. 00 min

#### Maksymalny czas nagrywania filmów wideo (w przybliżeniu)

Przybliżony czas nagrywania jest szacowany w przypadku przesyłania tylko filmów wideo. Czas ten może być inny w zależności od warunków użytkowania odtwarzacza.

| NWZ-E353 | NWZ-E354 | NWZ-E355
Szybkość transmisji | Czas | Czas | Czas
Format wideo: 384 kb/s Format audio: 128 kb/s | 14 godz. 00 min | 29 godz. 20 min | 59 godz. 40 min
Format wideo: 768 kb/s Format audio: 128 kb/s | 8 godz. 00 min | 16 godz. 40 min | 34 godz. 00 min

#### Maksymalna liczba nagrywanych zdjęć, które można przesłać (w przybliżeniu)

Maks. 20 000
Liczba zdjęć do nagrania może być mniejsza w zależności od rozmiarów plików.

#### Maksymalna liczba list odtwarzania możliwych do zapisania

Maksymalna liczba list odtwarzania możliwych do przesłania: 8 192
Maksymalna liczba utworów na każdej liście odtwarzania: 999

#### Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika) (*1)

NWZ-E353: 4 GB (ok. 3,35 GB = 3 602 874 368 bajtów)
NWZ-E354: 8 GB (ok. 6,99 GB = 7 513 210 880 bajtów)
NWZ-E355: 16 GB (ok. 14,1 GB = 15 224 635 392 bajtów)
(*1) Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.

#### Wyjście (słuchawki)

Pasmo przenoszenia
Od 20 do 20 000 Hz (podczas odtwarzania pliku danych, jeden pomiar sygnału)

#### Radio FM

Zakres częstotliwości FM
87,5 do 108,0 MHz

#### IF (FM)

128 kHz

#### Antena

Kabel słuchawek

#### Interfejs

Słuchawki: mini wtyk stereo
USB I/F: mini-B
Hi-Speed USB (zgodność z USB 2.0)

#### Temperatura pracy

5 °C do 35 °C

#### Źródło zasilania

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy

- Zasilanie USB (z komputera przez złącze USB odtwarzacza)

#### Czas ładowania

Ładowanie przez interfejs USB
Ok. 3 godziny (pełne naładowanie), ok. 1,5 godziny (naładowanie około 80%)

#### Żywotność akumulatora (odtwarzanie ciągłe)

Rzeczywista żywotność akumulatora może się różnić w zależności od ustawień. Szacunkowa liczba godzin użytkowania akumulatora jest oparta na standardowych warunkach użytkowania przy „Podstawowych ustawieniach pomiaru żywotności akumulatora” przedstawionych w poniższej tabeli.
Uwaga

- Nawet gdy odtwarzacz jest wyłączony przez określoną ilość czasu, pobierana jest pewna ilość energii akumulatora.

- Żywotność akumulatora może się różnić w zależności od ustawienia głośności, warunków użytkowania i temperatury otoczenia.

Muzyka
Odtwarzanie w formacie MP3 128 kb/s | Około 50 godz.
Odtwarzanie w formacie WMA 128 kb/s | Około 50 godz.
Odtwarzanie w formacie AAC-LC 128 kb/s | Około 48 godz.
Odtwarzanie w formacie Linear PCM 1 411 kb/s | Około 56 godz.
Wideo
Odtwarzanie w formacie WMV 384 kb/s | Około 10 godz.
Radio FM
Odbieranie stacji FM | Około 20 godz.

#### Ustawienia odtwarzacza, które mają wpływ na czas pracy baterii

| Ustawienie | Podstawowe ustawienia pomiaru żywotności akumulatora (ustawienia domyślne)
[Ustawienia wspólne] | [Wygaszacz ekranu]:[Wł./Wył.] (*1) [Szczegóły] | [Wł.]
[Wygaszacz ekranu]:[Opóźnienie] (*2) [Szczegóły] | [30 s]
[Jasność] (*3) [Szczegóły] | [3]
[Ochrona baterii] (*4) [Szczegóły] | [Wył.]
[Ustawienia muzyki] | [Korektor] (*5) [Szczegóły] | [Brak] (*6)
[VPT (surround)] (*5) [Szczegóły] | [Brak]
[DSEE (poprawa dźwięku)] (*5) [Szczegóły] | [Wył.]
[Wyraźne stereo] (*5) [Szczegóły] | [Wył.]
[Normalizacja dynamiczna] (*5) [Szczegóły] | [Wył.]
[DPC (sterowanie szybk.)] (*7) [Szczegóły] | [Wył.]
[Wyświetlaj tekst] (*8) [Szczegóły] | [Wł.]
[Karaoke/nauka języka] (*9) [Szczegóły] | [Wył.]

(*1) Ustawienie [Wył.] skraca żywotność akumulatora o około 85% w porównaniu z ustawieniem [Wł.].
(*2) Im dłuższy czas oczekiwania, tym krótszy czas pracy akumulatora przy ciągłym odtwarzaniu muzyki.
(*3) Ustawienie [5] skraca żywotność akumulatora o około 45% w porównaniu z ustawieniem [3].
(*4) Ustawienie [Wł.] skraca żywotność akumulatora o około 10% w porównaniu z ustawieniem [Wył.].
(*5) Ustawienie opcji [Korektor] inne niż [Brak], opcji [VPT (surround)] inne niż [Brak], opcji [DSEE (poprawa dźwięku)] na [Wł.], opcji [Wyraźne stereo] na [Wł.] i opcji [Normalizacja dynamiczna] na [Wł.] skraca żywotność akumulatora o około 55% w porównaniu z ustawieniami [Brak] lub [Wył.].
(*6) Domyślne ustawienie odtwarzaczy sprzedawanych w regionie Ameryki Łacińskiej to [Niestandardowe 1]. Ustawienie [Niestandardowe 1] skraca żywotność akumulatora o około 20% w porównaniu z ustawieniem [Brak].
(*7) Ustawienie [x2.0] skraca żywotność akumulatora o około 70% w porównaniu z ustawieniem [Wył.].
(*8) Ustawienie [Wł. (ekran zawsze wł.)] skraca żywotność akumulatora o około 85% w porównaniu z ustawieniem [Wł.].
(*9) Ustawienie [Karaoke (duży efekt)] skraca żywotność akumulatora o około 90% w porównaniu z ustawieniem [Wył.].

#### Wyświetlacz

2-calowy, wyświetlacz kolorowy TFT z białym podświetleniem LED, rozdzielczość QVGA (240 × 320 pikseli), 262 144 kolory

#### Wymiary (szer./wys./gł., bez wystających elementów)

44 × 94,7 × 9,7 mm

#### Wymiary (szer./wys./gł.)

44,1 × 95,2 × 10,4 mm

#### Waga

Około 58 g
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Powrót do początku