Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Spécifications > Spécifications > Spécifications

## Spécifications

#### Format de fichier compatible

Musique
Formats audio (Codec) | MP3 | Format de fichier multimédia : format de fichier MP3 (MPEG-1 Layer3) Extension de fichier : .mp3 Débit binaire : 32 à 320 Kbit/s (compatible débit binaire variable (VBR)) Fréquence d’échantillonnage (*1) : 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Format de fichier multimédia : format de fichier ASF Extension de fichier : .wma Débit binaire : 32 à 192 Kbit/s (compatible débit binaire variable (VBR)) Fréquence d’échantillonnage (*1) : 44,1 kHz * Non compatible WM-DRM
AAC-LC (*2) | Format de fichier multimédia : format de fichier MP4 Extension de fichier : .mp4, .m4a Débit binaire : 16 à 320 Kbit/s (compatible débit binaire variable (VBR)) (*3) Fréquence d’échantillonnage (*1) : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Format de fichier multimédia : format de fichier Wave-Riff Extension de fichier : .wav Débit binaire : 1 411 Kbit/s Fréquence d’échantillonnage (*1) : 44,1 kHz
Vidéo
Formats vidéo (Codec) |  | Vitesse d’image : 30 ips max. Résolution : QVGA (240 × 320) max.
Windows Media Video 9 (*4) | Format de fichier multimédia : format de fichier ASF Extension de fichier : .wmv Profil : profil principal, profil simple Débit binaire : 768 Kbit/s max. * Non compatible WM-DRM
Formats audio (Codec) | WMA (pour Windows Media Video 9) | Débit binaire : 32 à 192 Kbit/s (compatible débit binaire variable (VBR)) Fréquence d’échantillonnage (*1) : 44,1 kHz
Taille de fichier |  | 2 Go max.
Nombre de fichiers |  | 1 000 max.
Photo (*5)
Format photo (Codec) | JPEG | Format de fichier multimédia : compatible avec le format de fichier Exif 2.21 Extension de fichier : .jpg Profil : profil Baseline Nombre de pixels : 4 000 × 4 000 pixels (16 000 000 pixels) max.
Nombre de fichiers |  | 8 000 max.

(*1) La fréquence d’échantillonnage peut ne pas correspondre à tous les codeurs.
(*2) Les fichiers au format AAC-LC protégés par des droits d’auteur ne peuvent pas être lus.
(*3) Les débits binaires non standard ou non garantis peuvent être inclus, selon la fréquence d’échantillonnage.
(*4) Certains fichiers WMV peuvent être lus uniquement en les transférant à l’aide du Lecteur Windows Media 11.
(*5) Certains fichiers photo ne peuvent pas être lus, selon leur format de fichier.

#### Nombre maximal de pistes enregistrables et durée d’enregistrement (environ)

Les temps fournis sont estimés pour un transfert ou un enregistrement de pistes de 4 minutes uniquement (fichiers vidéo et photo exclus) au format MP3. Des formats de fichiers audio autres que MP3, contenant un nombre de pistes enregistrables et des durées d’enregistrement différents, peuvent également être lus.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Débit binaire | Nombre | Durée | Nombre | Durée
48 Kbit/s | 2 600 | 173 h. 20 min. | 5 300 | 353 h. 20 min.
64 Kbit/s | 1 950 | 130 h. 00 min. | 4 050 | 270 h. 00 min.
128 Kbit/s | 990 | 66 h. 00 min. | 2 000 | 133 h. 20 min.
256 Kbit/s | 500 | 33 h. 20 min. | 1 000 | 66 h. 40 min.
320 Kbit/s | 400 | 26 h. 40 min. | 810 | 54 h. 00 min.

#### Durée maximale d’enregistrement des vidéos (environ)

La durée d’enregistrement approximative est estimée pour les fichiers vidéo transférés uniquement. Ces durées peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation du lecteur.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Débit binaire | Durée | Durée
Format vidéo : 384 Kbit/s Format audio : 128 Kbit/s | 15 h. 00 min. | 30 h. 20 min.
Format vidéo : 768 Kbit/s Format audio : 128 Kbit/s | 8 h. 20 min. | 17 h. 20 min.

#### Nombre maximal de photos enregistrables pouvant être transférées (environ)

8 000 max.
Le nombre de photos enregistrables peut être inférieur selon la taille des fichiers.

#### Capacité (capacité utilisateur disponible) (*1)

NWZ-E363 : 4 Go (environ 3,6 Go = 3 865 470 566 octets)
NWZ-E364 : 8 Go (environ 7,3 Go = 7 838 315 315 octets)
(*1) La capacité de stockage disponible du lecteur peut varier.
Une partie de l’espace mémoire est utilisée pour la gestion des données.

#### Sortie (écouteurs)

Réponse en fréquence
20 à 20 000 Hz (pour la lecture d’un fichier de données, mesure d’un seul signal)

#### Radio FM

Plage de fréquence FM
87,5 à 108,0 MHz
La fréquence change par pas de 0,1 MHz.

#### Moyenne fréquence (FM)

Non applicable

#### Antenne

Antenne du cordon du casque

#### Interface

Ecouteur : mini-prise stéréo
Interface USB : mini-B
USB haut débit (compatible USB 2.0)

#### Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C

#### Source d’alimentation

- Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée

- Alimentation USB (d’un ordinateur, via un connecteur USB du lecteur)

#### Temps de charge

Charge USB
Environ 2 heures (pleine charge), environ 45 minutes (charge à environ 80%)

#### Autonomie de la batterie (lecture en continu)

L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon les réglages. Les estimations des heures d’autonomie de la batterie ci-dessous se basent sur des conditions où la « Configuration de base de la mesure de l’autonomie de la batterie » est appliquée, comme illustré dans le tableau ci-dessous.
Remarque

- Si le lecteur reste hors tension pendant une période prolongée, la batterie se décharge quand même légèrement.

- L’autonomie de la batterie peut varier selon le réglage du volume, les conditions d’utilisation et la température ambiante.

Musique
Lecture au format MP3 128 Kbit/s | Environ 30 heures
Vidéo
Lecture au format WMV9 384 Kbit/s | Environ 4 heures
Radio FM
Réception FM | Environ 13 heures

#### Réglages du lecteur qui affectent l’autonomie de la batterie

| Réglage | Configuration de base de la mesure de l’autonomie de la batterie (réglage par défaut)
[Réglages communs] | [Luminosité] (*1) [Détails] | [3]
[Type] de [Économiseur d’écran] (*2) [Détails] | [Vierge]
[Réglages Musique] | [Égaliseur] (*3) [Détails] | [Aucun] (*4)
[Stéréo claire] (*3) [Détails] | [Désactivé]
[Normaliseur dynamique] (*3) [Détails] | [Désactivé]

(*1) Lorsque [Luminosité] est réglé sur [5], l’autonomie de la batterie peut diminuer d’environ 30%.
(*2) Lorsque [Type] de [Économiseur d’écran] est réglé sur [Horloge], l’autonomie de la batterie peut diminuer d’environ 20%.
(*3) Lorsque [Égaliseur] est réglé sur [Personnalisé 1], [Stéréo claire] est réglé sur [Activé] et [Normaliseur dynamique] est réglé sur [Activé], l’autonomie de la batterie peut diminuer d’environ 50%.
(*4) Le réglage par défaut des lecteurs vendus en Amérique latine est [Personnalisé 1] et CLEAR BASS est réglé sur le niveau +3.

#### Fenêtre d’affichage

Ecran 2 pouces, couleur TFT avec rétroéclairage par DEL blanches, QVGA (240 × 320 pixels), 262 144 couleurs

#### Dimensions (l/h/p, parties saillantes non incluses)

45 × 87,5 × 9,8 mm

#### Dimensions (l/h/p)

45 × 87,5 × 9,9 mm

#### Poids

Environ 55 g
La conception et les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.
Haut