Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Préparation > Alimentation/Charge > Mise sous/hors tension du lecteur

## Mise sous/hors tension du lecteur

Pour mettre le lecteur sous tension
Pour mettre le lecteur hors tension

1. Touche OPTION/PWR OFF

1. Commutateur HOLD

Si [Fonction HOLD activée... Annulez la fonction HOLD pour utiliser les commandes.] apparaît à l’écran, faites glisser le commutateur HOLD dans le sens contraire de la flèche située sur le côté droit du lecteur pour annuler la fonction HOLD.

### Pour mettre le lecteur sous tension

Appuyez sur n’importe quelle touche pour mettre le lecteur sous tension.

### Pour mettre le lecteur hors tension

Maintenez la touche OPTION/PWR OFF enfoncée [Détails]. [POWER OFF] s’affiche, le lecteur passe en mode de veille et l’écran s’éteint.
Conseil

- Réglez la date et l’heure du lecteur avant de l’utiliser [Détails].

- En mode de pause, si aucune opération n’est effectuée pendant environ 3 minutes, le lecteur passe automatiquement en mode de veille, puis l’écran s’éteint. En mode de veille, appuyez sur n’importe quelle touche pour rallumer l’écran.

- Lorsque le lecteur est en mode de veille, s’il n’y a aucune activité pendant environ 4 heures, le lecteur s’éteint totalement automatiquement.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le lecteur lorsqu’il est connecté à un ordinateur. Débranchez le câble USB avant d’utiliser le lecteur.

- Après la connexion à un ordinateur à l’aide du câble USB, les informations de reprise de la dernière piste, vidéo, photo, etc. lue sont effacées. Sélectionnez à nouveau le contenu souhaité dans l’écran de liste.

- En mode de veille, le lecteur continue à consommer de l’énergie, même si cette consommation est très réduite. Par conséquent, selon l’autonomie restante, il est possible que le lecteur s’éteigne soudainement.

Haut