Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Minuterie > Réglage de la minuterie > Réglage de la minuterie d’arrêt [Minuterie d’arrêt]

## Réglage de la minuterie d’arrêt [Minuterie d’arrêt]

Pour annuler la minuterie d’arrêt
Il est possible de définir la période au terme de laquelle le lecteur doit passer automatiquement en mode de veille et doit éteindre l’écran (minuterie d’arrêt).

1. Dans l’écran de lecture de musique, appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF.

Le menu d’options apparaît.

1. Sélectionnez [Minuterie d’arrêt] la durée de minuterie d’arrêt souhaitée.

Type | Description
[30 min] | Met le lecteur hors tension après 30 minutes.
[60 min] | Met le lecteur hors tension après 60 minutes.
[90 min] | Met le lecteur hors tension après 90 minutes.
[120 min] | Met le lecteur hors tension après 120 minutes.

Conseil

- Lorsque la minuterie d’arrêt est réglée, apparaît dans la zone d’information de l’écran de lecture de musique.

### Pour annuler la minuterie d’arrêt

Une fois la minuterie d’arrêt réglée, appuyez sur la touche BACK/HOME et maintenez la touche BACK/HOME enfoncée ou appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF dans l’écran de lecture de musique.
Quand [La mise en veille programmée est maintenant réglée. Annuler ?] apparaît, sélectionnez [Oui].
Si vous sélectionnez [Non], la minuterie d’arrêt n’est pas annulée et l’écran de lecture de musique réapparaît.
Remarque

- La minuterie d’arrêt ne s’active pas si le lecteur est connecté à un ordinateur.

- Une fois la minuterie d’arrêt réglée, si vous mettez le lecteur hors tension en maintenant la touche OPTION/PWR OFF enfoncée, puis remettez le lecteur sous tension, la minuterie d’arrêt est annulée.

- Dans les situations suivantes, la minuterie d’arrêt est retardée jusqu’à l’achèvement de la procédure.

- Suppression de données.

- Formatage de la mémoire.

- La minuterie d’arrêt ne s’active pas dans les situations suivantes.

- Raccordement à un ordinateur.

- Utilisation de la fonction [Préréglage automatique] de la radio FM.

- Retentissement de l’alarme.

- La minuterie d’arrêt est annulée dans les situations suivantes.

- Passage en mode de veille.

- Raccordement du lecteur à un ordinateur.

Haut