Podręcznik użytkownika odtwarzacza WALKMAN
Drukuj
Pierwsza strona > Dane techniczne > Dane techniczne > Dane techniczne

## Dane techniczne

#### Obsługiwany format plików

Muzyka
Formaty audio (kodery-dekodery) | MP3 | Format pliku multimedialnego: MP3 (MPEG-1 Layer3) Rozszerzenie pliku: .mp3 Szybkość transmisji: 32 do 320 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR)) Częstotliwość próbkowania (*1): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Format pliku multimedialnego: ASF Rozszerzenie pliku: .wma Szybkość transmisji: 32 do 192 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR)) Częstotliwość próbkowania: (*1): 44,1 kHz * Technologia WM-DRM nie jest obsługiwana
AAC-LC (*2) | Format pliku multimedialnego: MP4 Rozszerzenie pliku: .mp4, .m4a Szybkość transmisji: 16 do 320 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR)) (*3) Częstotliwość próbkowania (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Format pliku multimedialnego: Wave-Riff Rozszerzenie pliku: .wav Szybkość transmisji: 1 411 kb/s Częstotliwość próbkowania: (*1): 44,1 kHz
Wideo
Formaty wideo (kodery-dekodery) |  | Liczba klatek: maks. 30 klatek na sekundę Rozdzielczość: maks. QVGA (240 × 320)
Windows Media Video 9 (*4) | Format pliku multimedialnego: ASF Rozszerzenie pliku: .wmv Profil: Main Profile, Simple Profile Szybkość transmisji: maks. 768 kb/s * Technologia WM-DRM nie jest obsługiwana
Formaty audio (kodery-dekodery) | WMA (dla Windows Media Video 9) | Szybkość transmisji: 32 do 192 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR)) Częstotliwość próbkowania: (*1): 44,1 kHz
Rozmiar pliku |  | Maks. 2 GB
Liczba plików |  | Maks. 1 000
Zdjęcia (*5)
Format zdjęć (kodery-dekodery) | JPEG | Format pliku multimedialnego: Zgodność z formatem Exif 2.21 Rozszerzenie pliku: .jpg Profil: Baseline Profile Liczba pikseli: maks. 4 000 × 4 000 (16 000 000 pikseli)
Liczba plików |  | Maks. 8 000

(*1) Częstotliwość próbkowania może być niezgodna z niektórymi koderami.
(*2) Nie są obsługiwane pliki AAC-LC objęte prawami autorskimi.
(*3) Możliwe są niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji w zależności od częstotliwości próbkowania.
(*4) Niektóre pliki WMV mogą być odtwarzane wyłącznie po przesłaniu ich za pomocą programu Windows Media Player 11.
(*5) Odtwarzanie niektórych plików zdjęć może być niemożliwe, w zależności od ich formatu.

#### Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)

Przybliżony czas podano na podstawie czasu przesyłania lub nagrywania tylko 4-minutowych utworów (nie uwzględniając filmów wideo i zdjęć) w formacie MP3. Numery utworów i długość innych odtwarzalnych formatów plików audio mogą się różnić od tych danych dla formatów MP3.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Szybkość transmisji | Liczba | Czas | Liczba | Czas
48 kb/s | 2 600 | 173 godz. 20 min. | 5 300 | 353 godz. 20 min.
64 kb/s | 1 950 | 130 godz. 00 min. | 4 050 | 270 godz. 00 min.
128 kb/s | 990 | 66 godz. 00 min. | 2 000 | 133 godz. 20 min.
256 kb/s | 500 | 33 godz. 20 min. | 1 000 | 66 godz. 40 min.
320 kb/s | 400 | 26 godz. 40 min. | 810 | 54 godz. 00 min.

#### Maksymalny czas nagrywania filmów wideo (w przybliżeniu)

Przybliżony czas nagrywania jest szacowany w przypadku przesyłania tylko filmów wideo. Czas ten może być inny w zależności od warunków użytkowania odtwarzacza.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Szybkość transmisji | Czas | Czas
Format wideo: 384 kb/s Format audio: 128 kb/s | 15 godz. 00 min. | 30 godz. 20 min.
Format wideo: 768 kb/s Format audio: 128 kb/s | 8 godz. 20 min. | 17 godz. 20 min.

#### Maksymalna liczba nagrywanych zdjęć, które można przesłać (w przybliżeniu)

Maks. 8 000
Liczba zdjęć do nagrania może być mniejsza w zależności od rozmiarów plików.

#### Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika) (*1)

NWZ-E363: 4 GB (w przybliżeniu 3,6 GB = 3 865 470 566 bajtów)
NWZ-E364: 8 GB (w przybliżeniu 7,3 GB = 7 838 315 315 bajtów)
(*1) Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.

#### Wyjście (słuchawki)

Pasmo przenoszenia
Od 20 do 20 000 Hz (podczas odtwarzania pliku danych, jeden pomiar sygnału)

#### Radio FM

Zakres częstotliwości FM
87,5 do 108,0 MHz
Interwał zmiany częstotliwości to 0,1 MHz.

#### IF (FM)

Nie dotyczy

#### Antena

Kabel słuchawek

#### Interfejs

Słuchawki: mini wtyk stereo
USB I/F: mini-B
Hi-Speed USB (zgodność z USB 2.0)

#### Temperatura pracy

5°C do 35°C

#### Źródło zasilania

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy

- Zasilanie USB (z komputera przez złącze USB odtwarzacza)

#### Czas ładowania

Ładowanie przez interfejs USB
W przybliżeniu 2 godziny (pełne naładowanie), w przybliżeniu 45 minut (naładowanie w przybliżeniu 80%)

#### Żywotność akumulatora (odtwarzanie ciągłe)

Rzeczywista żywotność akumulatora może się różnić w zależności od ustawień. Szacunkowa liczba godzin użytkowania akumulatora jest oparta na standardowych warunkach użytkowania przy „Podstawowych ustawieniach pomiaru żywotności akumulatora” przedstawionych w poniższej tabeli.
Uwaga

- Nawet gdy odtwarzacz jest wyłączony przez określoną ilość czasu, pobierana jest pewna ilość energii akumulatora.

- Żywotność akumulatora może się różnić w zależności od ustawienia głośności, warunków użytkowania i temperatury otoczenia.

Muzyka
Odtwarzanie w formacie MP3 128 kb/s | W przybliżeniu 30 godz
Wideo
Odtwarzanie w formacie WMV9 384 kb/s | W przybliżeniu 4 godz
Radio FM
Odbieranie stacji FM | W przybliżeniu 13 godz

#### Ustawienia odtwarzacza, które mają wpływ na czas pracy z akumulatora

| Ustawienie | Podstawowe ustawienia pomiaru żywotności akumulatora (ustawienia domyślne)
[Ustawienia wspólne] | [Jasność] (*1) [Szczegóły] | [3]
Opcja [Typ] ustawiona na [Wygaszacz ekranu] (*2) [Szczegóły] | [Brak]
[Ustawienia Muzyki] | [Korekcja dźwięku] (*3) [Szczegóły] | [Bez korekcji] (*4)
[Clear Stereo] (*3) [Szczegóły] | [Wyłączone]
[Dynamiczna normaliz.] (*3) [Szczegóły] | [Wyłączone]

(*1) Gdy opcja [Jasność] została ustawiona na [5], czas pracy na akumulatorze ulega skróceniu o ok. 30%.
(*2) Gdy ustawienie [Typ] w opcji [Wygaszacz ekranu] zostało ustawione na [Zegar], czas pracy na akumulatorze ulega skróceniu o ok. 20%.
(*3) Gdy opcja [Korekcja dźwięku] została ustawiona na [Własne 1], opcja [Clear Stereo] zostały ustawiona na [Włączone] i opcja [Dynamiczna normaliz.] została ustawiona na [Włączone], czas pracy na akumulatorze ulega skróceniu o ok. 50%.
(*4) Domyślne ustawienie odtwarzaczy sprzedawanych w regionie Ameryki Łacińskiej to [Własne 1], a opcji CLEAR BASS - +3.

#### Wyświetlacz

2-calowy, wyświetlacz kolorowy TFT z białym podświetleniem LED, rozdzielczość QVGA (240 × 320 pikseli), 262 144 kolory

#### Wymiary (szer./wys./gł., bez wystających elementów)

45 × 87,5 × 9,8 mm

#### Wymiary (szer./wys./gł.)

45 × 87,5 × 9,9 mm

#### Waga

W przybliżeniu 55 g
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Powrót do początku