Ghid de utilizare WALKMAN
Imprimare
Prima pagină > Specificaţii > Specificaţii > Specificaţii

## Specificaţii

#### Format de fişier acceptat

Muzică
Formate audio (codec) | MP3 | Format fişier media: format de fişier MP3 (MPEG-1 Layer3) Extensie fişier: .mp3 Debit binar: 32 – 320 kbps (Acceptă debit binar variabilă (VBR)) Frecvenţă de eşantionare (*1): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Format fişier media: format ASF Extensie fişier: .wma Debit binar: 32 – 192 kbps (permite debit binar variabil (VBR)) Frecvenţă de eşantionare (*1): 44,1 kHz * Incompatibil cu WM-DRM
AAC-LC (*2) | Format fişier media: format MP4 Extensie fişier: .mp4, .m4a Debit binar: între 16 – 320 kbps (permite debit binar variabil (VBR)) (*3) Frecvenţa de eşantionare (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 KHz
Linear PCM | Format fişier media: format Wave-Riff Extensie fişier: .wav Debit binar: 1.411 kbps Frecvenţă de eşantionare (*1): 44,1 kHz
Video
Formate video (Codec) |  | Frecvenţă cadre: max. 30 cps Rezoluţie: max. QVGA (240 × 320)
Windows Media Video 9 (*4) | Format fişier media: format ASF Extensie fişier: .wmv Profil: Profil principal, Profil simplu Debit binar: max. 768 kbps * Incompatibil cu WM-DRM
Formate audio (codec) | WMA (pentru Windows Media Video 9) | Debit binar: 32 – 192 kbps (permite debit binar variabil (VBR)) Frecvenţă de eşantionare (*1): 44,1 kHz
Dimensiune fişier |  | max. 2 GB
Număr fişiere |  | max. 1.000
Foto (*5)
Format foto (Codec) | JPEG | Format fişier media: compatibil cu formatul de fişier Exif 2.21 Extensie fişier: .jpg Profil: Baseline Profile Număr pixeli: max. 4.000 × 4.000 pixeli (16.000.000 pixeli)
Număr fişiere |  | max. 8.000

(*1) Este posibil ca frecvenţa de eşantionare să nu corespundă tuturor codificatoarelor.
(*2) Nu se pot reda fişierele AAC-LC protejate prin legislaţia privitoare la drepturile de autor.
(*3) Debitele binare nestandard sau Debitele binare negarantate sunt incluse în funcţie de frecvenţa de eşantionare.
(*4) Unele fişiere WMV pot fi redate numai după ce au fost transferate cu ajutorul aplicaţiei Windows Media Player 11.
(*5) Unele fişiere foto nu pot fi redate, în funcţie de formatele fişierelor respective.

#### Număr maxim de piese muzicale care pot fi înregistrate şi durata aferentă (Aprox.)

Duratele aproximative se bazează pe situaţia în care transferaţi sau înregistraţi numai 4 minute de piese muzicale (nu se includ fişierele video şi foto) în format MP3. Alte numere de piese muzicale în format audio care poate fi redat şi alte durate pot diferi de valorile pentru formatul MP3.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Debit binar | Număr | Durată | Număr | Durată
48 kbps | 2,600 | 173 ore 20 minute | 5,300 | 353 ore 20 minute
64 kbps | 1,950 | 130 ore 00 minute | 4,050 | 270 ore 00 minute
128 kbps | 990 | 66 ore 00 minute | 2,000 | 133 ore 20 minute
256 kbps | 500 | 33 ore 20 minute | 1,000 | 66 ore 40 minute
320 kbps | 400 | 26 ore 40 minute | 810 | 54 ore 00 minute

#### Durată maximă de înregistrare a imaginilor video (Aprox.)

Duratele aproximative pentru înregistrare sunt estimate în situaţia în care sunt transferate doar fişiere video. Durata poate fi diferită, în funcţie de condiţiile în care este utilizat playerul.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Debit binar | Durată | Durată
Format video: 384 kbps Format audio: 128 kbps | 15 ore 00 minute | 30 ore 20 minute
Format video: 768 kbps Format audio: 128 kbps | 8 ore 20 minute | 17 ore 20 minute

#### Număr maxim de fotografii care pot fi înregistrate şi se pot transfera (Aprox.)

Maximum 8.000
Este posibil ca numărul de fotografii care pot fi înregistrate să fie mai mic, în funcţie de dimensiunile fişierelor.

#### Capacitate (Capacitate disponibilă pentru utilizator) (*1)

NWZ-E363: 4 GB (Aprox. 3,6 GB = 3.865.470.566 octeţi)
NWZ-E364: 8 GB (Aprox. 7,3 GB = 7.838.315.315 octeţi)
(*1) Capacitatea disponibilă pentru stocare a playerului poate varia.
O parte din memorie se utilizează pentru funcţiile de gestionare a datelor.

#### Ieşire (căşti)

Răspuns în frecvenţă
20 – 20.000 Hz (la redarea unui fişier de date, măsurare semnal singular)

#### Radio FM

Interval de frecvenţe FM
87,5 la 108,0 MHz
Frecvenţa se modifică în intervale de 0,1 MHz.

#### IF (FM)

Nu este disponibil

#### Antenă

Antenă prin firul căştilor

#### Interfaţă

Cască: Mini-mufă stereo
USB I/F: mini-B
Hi-Speed USB (compatibil cu USB 2.0)

#### Temperatură de funcţionare

5 °C – 35 °C

#### Sursa de alimentare

- Baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată

- Alimentare prin USB (de la un computer cu ajutorul unui conector USB al playerului)

#### Durata de încărcare

Încărcare prin USB
Aprox. 2 ore (încărcare completă), aprox. 45 de minute (aprox. 80%)

#### Durata de viaţă a bateriei (redare continuă)

Durata efectivă de viaţă a bateriei poate varia în funcţie de setări. Duratele estimate pentru utilizarea bateriei indicate mai sus, se bazează pe condiţiile tipice de utilizare cu „Setarea de bază pentru măsurarea duratei de viaţă a bateriei”, aşa cum se arată în tabelul de mai jos.
Notă

- Chiar dacă playerul este oprit pentru o perioadă prelungită de timp, se consumă o cantitate redusă de putere a bateriei.

- Durata de viaţă a bateriei poate varia în funcţie de setarea volumului, condiţiile de utilizare şi temperatura ambientală.

Muzică
Redare la MP3 128 kbps | Aprox. 30 de ore
Video
Redare la WMV9 384 kbps | Aprox. 4 ore
Radio FM
Recepţie emisiuni FM | Aprox. 13 ore

#### Setări ale playerului care afectează durata bateriei

| Setare | Setarea de bază pentru măsurarea duratei de viaţă a bateriei (Setare standard)
[Common Settings] | [Brightness] (*1) [Detalii] | [3]
[Type] (tip) de [Screensaver] (economizor de ecran) (*2) [Detalii] | [Blank]
[Music Settings] | [Equalizer] (*3) [Detalii] | [None] (*4)
[Clear Stereo] (*3) [Detalii] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*3) [Detalii] | [Off]

(*1) Dacă selectaţi pentru [Brightness] opţiunea [5], durata bateriei se poate reduce cu circa 30%.
(*2) Dacă selectaţi pentru [Type] din meniul [Screensaver] opţiunea [Clock], durata bateriei se poate reduce cu circa 20%.
(*3) Dacă selectaţi pentru [Equalizer] opţiunea [Custom 1], pentru [Clear Stereo] opţiunea [On] iar pentru [Dynamic Normalizer] opţiunea [On], durata bateriei se poate reduce cu circa 50%.
(*4) Setarea standard a playerelor comercializate în America Latină este [Custom 1], iar opţiunea CLEAR BASS este setată la nivelul +3.

#### Afişajul

Ecran color TFT de 2 inch cu retroiluminare LED-uri albe, QVGA (240 × 320 pixeli), 262.144 culori

#### Dimensiuni (L/h/l, piesele proeminente nu sunt luate în considerare)

45 × 87,5 × 9,8 mm

#### Dimensiuni (L/h/l)

45 × 87,5 × 9,9 mm

#### Masă

Aprox. 55 g
Designul şi specificaţiile sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă.
Sus