Priročnik za uporabo WALKMAN
Tiskaj
Na vrh > Tehnični podatki > Tehnični podatki > Tehnični podatki

## Tehnični podatki

#### Podprti formati datotek

Glasba
Avdio formati (kodek) | MP3 | Format predstavnostne datoteke: datotečni format MP3 (MPEG-1 Layer3) Pripona datoteke: .mp3 Bitna hitrost: od 32 do 320 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) Frekvenca vzorčenja (*1): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Format predstavnostne datoteke: datotečni format ASF Pripona datoteke: .wma Bitna hitrost: od 32 do 192 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) Frekvenca vzorčenja (*1): 44,1 kHz * Ni združljivo z WM-DRM
AAC-LC (*2) | Format predstavnostne datoteke: datotečni format MP4 Pripona datoteke: .mp4, .m4a Bitna hitrost: od 16 do 320 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) (*3) Frekvenca vzorčenja (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Format predstavnostne datoteke: datotečni format Wave-Riff Pripona datoteke: .wav Bitna hitrost: 1.411 kb/s Frekvenca vzorčenja (*1): 44,1 kHz
Videoposnetki
Videoformati (kodek) |  | Število sličic: najv. 30 sličic/s Ločljivost: najv. QVGA (240 × 320)
Windows Media Video 9 (*4) | Format predstavnostne datoteke: datotečni format ASF Pripona datoteke: .wmv Profil: glavni profil, preprosti profil Bitna hitrost: najv. 768 kb/s * Ni združljivo z WM-DRM
Avdio formati (kodek) | WMA (za Windows Media Video 9) | Bitna hitrost: od 32 do 192 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) Frekvenca vzorčenja (*1): 44,1 kHz
Velikost datoteke |  | Najv. 2 GB
Število datotek |  | Najv. 1.000
Fotografije (*5)
Format fotografij (kodek) | JPEG | Format predstavnostne datoteke: Združljivo z datotečnim formatom Exif 2.21 Pripona datoteke: .jpg Profil: Osnovni profil Število slikovnih točk: najv. 4.000 × 4.000 slikovnih točk (16.000.000 slikovnih točk)
Število datotek |  | Najv. 8.000

(*1) Frekvenca vzorčenja morda ne ustreza vsem kodirnikom.
(*2) Avtorsko zaščitenih datotek AAC-LC ni možno predvajati.
(*3) Vključene nestandardne ali nezajamčene bitne hitrosti so odvisne od frekvence vzorčenja.
(*4) Nekatere datoteke WMV je možno predvajati le, če jih prenesete s programom Windows Media Player 11.
(*5) Nekaterih datotek fotografij zaradi njihovega datotečnega formata ni možno predvajati.

#### Največje število posnetih skladb in čas (pribl.)

Približen čas je izračunan v primeru, da prenesete ali posnamete samo 4-minutne skladbe (brez videoposnetkov in fotografij) v formatu MP3. Število skladb in čas se pri drugih avdio datotečnih formatih razlikuje od podatkov za format MP3.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Bitna hitrost | Število | Čas | Število | Čas
48 kb/s | 2.600 | 173 ur 20 min | 5.300 | 353 ur 20 min
64 kb/s | 1.950 | 130 ur 00 min | 4.050 | 270 ur 00 min
128 kb/s | 990 | 66 ur 00 min | 2.000 | 133 ur 20 min
256 kb/s | 500 | 33 ur 20 min | 1.000 | 66 ur 40 min
320 kb/s | 400 | 26 ur 40 min | 810 | 54 ur 00 min

#### Najdaljši čas posnetih videoposnetkov (pribl.)

Približen čas snemanja je izračunan v primeru, da prenašate samo videoposnetke. Čas je odvisen od pogojev, v katerih uporabljate predvajalnik.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Bitna hitrost | Čas | Čas
Videoformat: 384 kb/s Avdio format: 128 kb/s | 15 ur 00 min | 30 ur 20 min
Videoformat: 768 kb/s Avdio format: 128 kb/s | 8 ur 20 min | 17 ur 20 min

#### Največje število posnetih fotografij, ki jih je možno prenesti (pribl.)

Najv. 8.000
Število posnetih fotografij je odvisno od velikosti datotek in je lahko manjše.

#### Prostor (na voljo uporabniku) (*1)

NWZ-E363: 4 GB (pribl. 3,6 GB = 3.865.470.566 bajtov)
NWZ-E364: 8 GB (pribl. 7,3 GB = 7.838.315.315 bajtov)
(*1) Prostor v predvajalniku, ki je na voljo za shranjevanje, se lahko spreminja.
Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanja podatkov.

#### Izhod (slušalke)

Frekvenčni odziv
od 20 do 20.000 Hz (pri predvajanju podatkovne datoteke z meritvijo posameznega signala)

#### FM radio

Razpon frekvence FM
od 87,5 do 108,0 MHz
Frekvenca se spremeni za 0,1 MHz.

#### IF (FM)

Ni na voljo

#### Antena

Antenski kabel slušalk

#### Vmesnik

Slušalke: Stereo mini vtič
USB I/F: mini-B
USB za visoke hitrosti (združljiv z USB 2.0)

#### Obratovalna temperatura

od 5 °C do 35 °C

#### Vir napajanja

- Vgrajena litij-ionska polnilna baterija

- USB-napajanje (iz računalnika po USB povezavi s predvajalnikom)

#### Čas polnjenja

Polnjenje prek USB
Pribl. 2 uri (popolna napolnitev), pribl. 45 minut (pribl. 80%)

#### Življenjska doba baterije (neprekinjeno predvajanje)

Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od nastavitev. Spodaj prikazana ocena števila ur uporabe temelji na normalnih pogojih uporabe glede na »Osnovne nastavitve merjenja življenjske dobe baterije«, ki so prikazane v spodnji tabeli.
Opomba

- Predvajalnik počasi prazni baterijo, tudi ko je dlje časa izklopljen.

- Življenjska doba baterije je odvisna od nastavitve glasnosti, pogojev uporabe in temperature okolja.

Glasba
Predvajanje datoteke MP3 pri 128 kb/s | Pribl. 30 ur
Videoposnetki
Predvajanje datoteke WMV9 pri 384 kb/s | Pribl. 4 ure
FM radio
Sprejemanje postaj FM | Pribl. 13 ur

#### Nastavitve predvajalnika, ki vplivajo na življenjsko dobo baterije

| Nastavitev | Osnovne nastavitve merjenja življenjske dobe baterije (privzeta nastavitev)
[Common Settings] | [Brightness] (*1) [Detajli] | [3]
[Type] za [Screensaver] (*2) [Detajli] | [Blank]
[Music Settings] | [Equalizer] (*3) [Detajli] | [None] (*4)
[Clear Stereo] (*3) [Detajli] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*3) [Detajli] | [Off]

(*1) Če je za nastavitev [Brightness] izbrano [5], se lahko življenjska doba baterije skrajša za približno 30%.
(*2) Če je za nastavitev [Type] v [Screensaver] izbrano [Clock], se lahko življenjska doba baterije skrajša za približno 20%.
(*3) Če za nastavitev [Equalizer] izberete [Custom 1], za [Clear Stereo] izberete [On] in za [Dynamic Normalizer] izberete [On], se lahko življenjska doba baterije skrajša za približno 50%.
(*4) Privzeta nastavitev predvajalnikov, ki so naprodaj v Latinski Ameriki, je [Custom 1], ČISTI NIZKI TONI so nastavljeni na nivo +3.

#### Zaslon

2-palčni, barvni zaslon TFT z belo LED-osvetlitvijo ozadja, QVGA (240 × 320 slikovnih točk), 262.144 barv

#### Mere (š/v/g, štrleči deli niso vključeni)

45 × 87,5 × 9,8 mm

#### Mere (š/v/g)

45 × 87,5 × 9,9 mm

#### Teža

Pribl. 55 g
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nazaj na vrh