Οδηγός χρήσης του WALKMAN
Εκτύπωση
Επάνω σελίδα > Προδιαγραφές > Προδιαγραφές > Προδιαγραφές

## Προδιαγραφές

#### Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Μουσική (συμπεριλαμβανομένων podcast (*1))
Μορφές ήχου (Κωδικοποιητής) | MP3 | Μορφή αρχείου πολυμέσου: μορφή αρχείου MP3 (MPEG-1 Layer3) Επέκταση αρχείου: .mp3 Ρυθμός μετάδοσης bit: 32 έως 320 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR)) Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Μορφή αρχείου πολυμέσου: μορφή αρχείου ASF Επέκταση αρχείου: .wma Ρυθμός μετάδοσης bit: 32 έως 192 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR)) Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 44,1 kHz * Συμβατό με WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Μορφή αρχείου πολυμέσου: μορφή αρχείου MP4 Επέκταση αρχείου: .mp4, .m4a, .3gp Ρυθμός μετάδοσης bit: 16 έως 320 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR)) (*4) Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Μορφή αρχείου πολυμέσου: μορφή αρχείου Wave-Riff Επέκταση αρχείου: .wav Ρυθμός μετάδοσης bit: 1.411 kbps Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 44,1 kHz
Βίντεο (συμπεριλαμβανομένων podcast (*1))
Μορφές βίντεο (Κωδικοποιητής) |  | Ρυθμός καρέ: μέγ. 30 fps Ανάλυση: μέγ. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Μορφή αρχείου πολυμέσου: μορφή αρχείου MP4, μορφή βίντεο "Memory Stick" Επέκταση αρχείου: .mp4, .m4v Προφίλ: Baseline Profile Επίπεδο: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 10 Mbps
MPEG-4 | Μορφή αρχείου πολυμέσου: μορφή αρχείου MP4, μορφή βίντεο "Memory Stick" Επέκταση αρχείου: .mp4, .m4v Προφίλ: Simple Profile Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Μορφή αρχείου πολυμέσου: μορφή αρχείου ASF Επέκταση αρχείου: .wmv Προφίλ: VC1 simple profile, main profile Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 6 Mbps
Μορφές ήχου (Κωδικοποιητής) | AAC-LC (για AVC, MPEG-4) | Αριθμός καναλιών: μέγ. 2 κανάλια Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 288 kbps / κανάλι
WMA (για Windows Media Video 9) | Ρυθμός μετάδοσης bit: 32 έως 192 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR)) Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 44,1 kHz * Συμβατό με WM-DRM 10
Μέγεθος αρχείου |  | Μέγ. 4 GB
Αριθμός αρχείων |  | Μέγ. 2.000
Φωτογραφίες (*7)
Μορφή φωτογραφιών (Κωδικοποιητής) | JPEG | Μορφή αρχείου πολυμέσου: συμβατό με μορφή αρχείου DCF 2.0/Exif 2.21 Επέκταση αρχείου: .jpg Προφίλ: Baseline Profile Αριθμός pixel: μέγ. 4.096 × 4.096 pixel (16.000.000 pixel)
Αριθμός αρχείων |  | Μέγ. 20.000
Εγγραφή φωνής
Μορφή ήχου (Κωδικοποιητής) | MP3 | Ρυθμός μετάδοσης bit: 64, 128, 256 kbps Συχνότητα δειγματοληψίας: 44,1 kHz

(*1) Ο μέγιστος αριθμός podcast που μπορούν να εγγραφούν είναι 20.000.
(*2) Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να μην αντιστοιχεί σε όλους τους κωδικοποιητές.
(*3) Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων AAC-LC που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.
(*4) Συμπεριλαμβάνονται μη τυπικοί ρυθμοί μετάδοσης bit ή μη εγγυημένοι ρυθμοί μετάδοσης bit ανάλογα με τη συχνότητα δειγματοληψίας.
(*5) Οι αριθμοί αυτοί υποδεικνύουν τη μέγιστη ανάλυση του βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής και δεν υποδεικνύουν την ανάλυση της οθόνης της συσκευής αναπαραγωγής. Η ανάλυση της οθόνης είναι 320 × 240.
(*6) Η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων WMV είναι δυνατή μόνο εάν τα μεταφέρετε χρησιμοποιώντας το Windows Media Player.
(*7) Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων φωτογραφίας ανάλογα με τη μορφή αρχείου.

#### Μέγιστος αριθμός εγγράψιμων τραγουδιών και χρόνος (κατά προσέγγιση)

Οι κατά προσέγγιση χρόνοι βασίζονται στην περίπτωση μεταφοράς ή εγγραφής τραγουδιών διάρκειας 4 λεπτών μόνο (δεν συμπεριλαμβάνονται βίντεο και φωτογραφίες) σε μορφή MP3. Οι αριθμοί και οι χρόνοι τραγουδιών άλλων μορφών αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν από τη μορφή MP3.

| NWZ-E453 | NWZ-E454 | NWZ-E455
Ρυθμός μετάδοσης bit | Αριθμός | Χρόνος | Αριθμός | Χρόνος | Αριθμός | Χρόνος
48 kbps | 2.350 | 156 ώρες 40 λεπτά | 4.950 | 330 ώρες 00 λεπτά | 10.000 | 666 ώρες 40 λεπτά
64 kbps | 1.750 | 116 ώρες 40 λεπτά | 3.650 | 243 ώρες 20 λεπτά | 7.450 | 496 ώρες 40 λεπτά
128 kbps | 880 | 58 ώρες 40 λεπτά | 1.800 | 120 ώρες 00 λεπτά | 3.700 | 246 ώρες 40 λεπτά
256 kbps | 440 | 29 ώρες 20 λεπτά | 925 | 61 ώρες 40 λεπτά | 1.850 | 123 ώρες 20 λεπτά
320 kbps | 355 | 23 ώρες 40 λεπτά | 740 | 49 ώρες 20 λεπτά | 1.500 | 100 ώρες 00 λεπτά

#### Μέγιστος χρόνος εγγραφής βίντεο (κατά προσέγγιση)

Οι κατά προσέγγιση χρόνοι εγγραφής υπολογίζονται στην περίπτωση που μεταφέρονται μόνο βίντεο. Ο χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής.

| NWZ-E453 | NWZ-E454 | NWZ-E455
Ρυθμός μετάδοσης bit | Χρόνος | Χρόνος | Χρόνος
Μορφή βίντεο: 384 kbps Μορφή ήχου: 128 kbps | 14 ώρες 00 λεπτά | 29 ώρες 20 λεπτά | 59 ώρες 40 λεπτά
Μορφή βίντεο: 768 kbps Μορφή ήχου: 128 kbps | 8 ώρες 00 λεπτά | 16 ώρες 40 λεπτά | 34 ώρες 00 λεπτά

#### Μέγιστος αριθμός εγγράψιμων φωτογραφιών που μπορούν να μεταφερθούν (κατά προσέγγιση)

Μέγ. 20.000
Ο αριθμός εγγράψιμων φωτογραφιών μπορεί να είναι μικρότερος ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων.

#### Μέγιστος αριθμός αρχείων εγγραφής φωνής που μπορούν να εγγραφούν

Μέγιστος αριθμός αρχείων εγγραφής φωνής που μπορούν να εγγραφούν: 4.000
Μέγιστος αριθμός φακέλων εγγραφής φωνής που μπορούν να εγγραφούν: 255
Μέγιστος αριθμός αρχείων εγγραφής φωνής που μπορούν να εγγραφούν σε κάθε φάκελο: 255

#### Μέγιστος αριθμός λιστών αναπαραγωγής που μπορούν να εγγραφούν

Μέγιστος αριθμός λιστών αναπαραγωγής που μπορούν να μεταφερθούν: 8.192
Μέγιστος αριθμός τραγουδιών που μπορούν να περιέχονται σε κάθε λίστα αναπαραγωγής: 999

#### Χωρητικότητα (Χωρητικότητα διαθέσιμη στο χρήστη) (*1)

NWZ-E453: 4 GB (κατά προσέγγιση 3,35 GB = 3.602.841.600 byte)
NWZ-E454: 8 GB (κατά προσέγγιση 6,99 GB = 7.513.178.112 byte)
NWZ-E455: 16 GB (κατά προσέγγιση 14,1 GB = 15.224.602.624 byte)
(*1) Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης της συσκευής αναπαραγωγής μπορεί να ποικίλει.
Ένα μέρος της μνήμης χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων.

#### Έξοδος (ακουστικά)

Απόκριση συχνότητας
20 έως 20.000 Hz (κατά την αναπαραγωγή αρχείου δεδομένων, ενιαία μέτρηση σήματος)

#### Ραδιόφωνο FM

Εύρος συχνοτήτων FM
87,5 έως 108,0 MHz
(Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ραδιοφώνου FM ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι εγκατεστημένη στο σύστημα ηχείων.)

#### IF (FM)

128 kHz

#### Κεραία

Κεραία καλωδίου ακουστικού

#### Διασύνδεση

Ακουστικό: στερεοφωνικό μίνι βύσμα
WM-PORT (ακροδέκτης πολλαπλής σύνδεσης): 22 ακίδες
Hi-Speed USB (συμβατό με USB 2.0)

#### Θερμοκρασία λειτουργίας

5 °C έως 35 °C

#### ﻿Πηγή τροφοδοσίας

- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

- Τροφοδοσία USB (από υπολογιστή μέσω της σύνδεσης USB της συσκευής αναπαραγωγής)

#### Χρόνος φόρτισης

Φόρτιση βάσει USB
Κατά προσέγγιση 3 ώρες (πλήρης φόρτιση), κατά προσέγγιση 1,5 ώρα (κατά προσέγγιση 80 %)

#### Διάρκεια ζωής μπαταρίας (συνεχής αναπαραγωγή)

Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Οι εκτιμώμενες ώρες χρήσης της μπαταρίας που περιγράφονται παρακάτω βασίζονται σε συνθήκες τυπικής χρήσης με τη "Βασική ρύθμιση υπολογισμού διάρκειας ζωής της μπαταρίας", όπως παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα.
Σημείωση

- Ακόμα και όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη για μεγάλες χρονικές περιόδους, καταναλώνεται ένα μικρό μέρος της ενέργειας της μπαταρίας.

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη ρύθμιση της έντασης του ήχου, τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Μουσική
Αναπαραγωγή σε MP3 128 kbps | Κατά προσέγγιση 50 ώρες
Αναπαραγωγή σε WMA 128 kbps | Κατά προσέγγιση 50 ώρες
Αναπαραγωγή σε AAC-LC 128 kbps | Κατά προσέγγιση 48 ώρες
Αναπαραγωγή σε Linear PCM 1.411 kbps | Κατά προσέγγιση 56 ώρες
Βίντεο
Αναπαραγωγή σε MPEG-4 384 kbps | Κατά προσέγγιση 10 ώρες
Αναπαραγωγή σε AVC Baseline 384 kbps | Κατά προσέγγιση 10 ώρες
Αναπαραγωγή σε WMV 384 kbps | Κατά προσέγγιση 10 ώρες
Ραδιόφωνο FM
Λήψη ραδιοφώνου FM | Κατά προσέγγιση 20 ώρες
Εγγραφή φωνής
Εγγραφή | Κατά προσέγγιση 9 ώρες

#### Ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής που επηρεάζουν τη διάρκειας ζωής της μπαταρίας

| Ρύθμιση | Βασική ρύθμιση υπολογισμού διάρκειας ζωής της μπαταρίας (προεπιλεγμένη ρύθμιση)
[Common Settings] | [Screensaver] : [On/Off] (*1) [Πληροφ.] | [On]
[Screensaver] : [Delay] (*2) [Πληροφ.] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Πληροφ.] | [3]
[Battery Care] (*4) [Πληροφ.] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Πληροφ.] | [None] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Πληροφ.] | [None]
[DSEE(Sound Enhance)] (*5) [Πληροφ.] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Πληροφ.] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Πληροφ.] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Πληροφ.] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Πληροφ.] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Πληροφ.] | [Off]

(*1) Η ρύθμιση [Off] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής κατά 85% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [On].
(*2) Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αναμονής, τόσο περισσότερο μειώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής.
(*3) Η ρύθμιση [5] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή βίντεο κατά 45% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [3].
(*4) Η ρύθμιση [On] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά 10% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [Off].
(*5) Αν ρυθμίσετε το στοιχείο [Equalizer] σε κάποια άλλη επιλογή εκτός της [None], το στοιχείο [VPT(Surround)] σε κάποια άλλη επιλογή εκτός της [None], το στοιχείο [DSEE(Sound Enhance)] στην επιλογή [On], το στοιχείο [Clear Stereo] στην επιλογή [On] και το στοιχείο [Dynamic Normalizer] στην επιλογή [On], η διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής μειώνεται κατά 55% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμισή τους στην επιλογή [None] ή [Off].
(*6) Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τις συσκευές αναπαραγωγής που πωλούνται στη Λατινική Αμερική είναι [Custom 1]. Η ρύθμιση [Custom 1] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής κατά 20% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [None].
(*7) Η ρύθμιση [x2.0] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής κατά 70% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [Off].
(*8) Η ρύθμιση [On (No Screen Off)] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής κατά 85% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [On].
(*9) Η ρύθμιση [Maximum Karaoke Mode] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής κατά 90% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [Off].

#### Προβολή

Έγχρωμη οθόνη TFT 2 ιντσών, με λευκό φωτισμό φόντου LED, QVGA (240 × 320 pixel), 262.144 χρωμάτων

#### Διαστάσεις (π/υ/β, χωρίς τα προεξέχοντα μέρη)

44 × 94,7 × 9,7 mm

#### Διαστάσεις (π/υ/β)

44,1 × 95 × 10,4 mm

#### Βάρος

Περίπου 58 g
O σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Πίσω στην αρχή