Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Minuterie > Réglage de la minuterie > Réglage de la minuterie d’endormissement [Réglages minuterie arrêt]

## Réglage de la minuterie d’endormissement [Réglages minuterie arrêt]

Vous pouvez définir la période au terme de laquelle le lecteur passe automatiquement en mode de veille (minuterie d’endormissement).

1. Dans le menu Accueil, sélectionnez [Paramètres] [Alarme/Minuterie d’arrêt] [Réglages minuterie arrêt] le type de réglage souhaité.

Type | Description
[Désactivé] | Permet de désactiver la minuterie d’endormissement. (Réglage par défaut)
[30 Minutes] | Met le lecteur hors tension après 30 minutes.
[60 Minutes] | Met le lecteur hors tension après 60 minutes.
[90 Minutes] | Met le lecteur hors tension après 90 minutes.
[120 Minutes] | Met le lecteur hors tension après 120 minutes.

Conseil

- Lorsque la minuterie d’endormissement est réglée, apparaît dans la zone d’information.

Remarque

- Dans les situations suivantes, la minuterie d’endormissement est retardée jusqu’à l’achèvement de la procédure.

- Suppression de données.

- Formatage de la mémoire.

- La minuterie d’endormissement ne s’active pas dans les situations suivantes.

- Réalisation d’un enregistrement vocal.

- Raccordement à un ordinateur.

- Utilisation de la fonction [Préréglage automatique] de la radio FM.

- Analyse des chansons pour « Station SensMe™ ».

- Retentissement de l’alarme.

- La minuterie d’endormissement est annulée dans les situations suivantes.

- Passage en mode de veille.

- Raccordement du lecteur à un ordinateur.

Haut