Manual do utilizador do WALKMAN
Imprimir
Topo da página > Preparativos > Alimentação/carregamento > Ligar e desligar o leitor

## Ligar e desligar o leitor

Para ligar o leitor
Para desligar o leitor

1. Botão OPTION/PWR OFF

1. Interruptor HOLD

Se aparecer na parte superior do ecrã, faça deslizar o interruptor HOLD na direcção oposta à da seta no lado direito do leitor para cancelar a função HOLD.

### Para ligar o leitor

Carregue em qualquer botão para ligar o leitor.

### Para desligar o leitor

Carregue sem soltar no botão OPTION/PWR OFF [Detalhes]. [POWER OFF] aparece, o leitor entra no modo de espera e o ecrã desliga-se.
Sugestão

- Defina a data e a hora do leitor antes de o utilizar [Detalhes].

- Durante a pausa, se não efectuar qualquer operação durante cerca de 10 minutos, o leitor entra automaticamente em modo de espera e o ecrã desliga-se. No modo de espera, carregue em qualquer botão para ligar novamente o ecrã.

- Enquanto o leitor está no modo de espera, se não for realizada qualquer operação durante um dia, o leitor desliga-se automaticamente na sua totalidade.

Nota

- Não é possível utilizar o leitor quando este estiver ligado a um computador. Desligue o cabo USB antes de utilizar o leitor.

- Após ligar a um computador com o cabo USB, é apagada a informação sobre as músicas, vídeos, fotografias, etc. reproduzidos da última vez. Seleccione novamente os conteúdos desejados a partir do ecrã da lista.

- O leitor consome muito ligeiramente a carga da bateria, mesmo se estiver no modo de espera. Por isso, o leitor pode desligar-se por completo inesperadamente, consoante a carga residual da bateria.

Voltar ao topo