Manual do utilizador do WALKMAN
Imprimir
Topo da página > Especificações > Especificações > Especificações

## Especificações

#### Formato de ficheiro suportado

Música (incluindo podcasts (*1))
Formatos de áudio (codec) | MP3 | Formato de ficheiro multimédia: formato de ficheiro MP3 (MPEG-1 Layer3) Extensão de ficheiro: .mp3 Fluxo de bits: 32 a 320 kbps (Suporta fluxo de bits variável (VBR)) Frequência de amostragem (*2): 32; 44,1; 48 kHz
WMA | Formato de ficheiro multimédia: formato de ficheiro ASF Extensão de ficheiro: .wma Fluxo de bits: 32 a 192 kbps (Suporta fluxo de bits variável (VBR)) Frequência de amostragem (*2): 44,1 kHz * Compatível com WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Formato de ficheiro multimédia: formato de ficheiro MP4 Extensão de ficheiro: .mp4, .m4a, .3gp Fluxo de bits: 16 a 320 kbps (Suporta fluxo de bits variável (VBR)) (*4) Frequência de amostragem (*2): 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
Linear PCM | Formato de ficheiro multimédia: formato de ficheiro Wave-Riff Extensão de ficheiro: .wav Fluxo de bits: 1.411 kbps Frequência de amostragem (*2): 44,1 kHz
Vídeo (incluindo podcasts (*1))
Formatos de vídeo (codec) |  | Taxa de fotogramas: máx. 30 fps Resolução: máx. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Formato de ficheiro multimédia: formato de ficheiro MP4, formato de vídeo “Memory Stick” Extensão de ficheiro: .mp4, .m4v Perfil: Baseline Profile Nível: 1,2; 1,3; 2; 2,1; 2,2; 3 Fluxo de bits: máx. 10 Mbps
MPEG-4 | Formato de ficheiro multimédia: formato de ficheiro MP4, formato de vídeo “Memory Stick” Extensão de ficheiro: .mp4, .m4v Perfil: Simple Profile Fluxo de bits: máx. 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Formato de ficheiro multimédia: formato de ficheiro ASF Extensão de ficheiro: .wmv Perfil: VC1 simple profile, main profile Fluxo de bits: máx. 6 Mbps
Formatos de áudio (codec) | AAC-LC (para AVC, MPEG-4) | Número de canais: máx. 2 canais Frequência de amostragem (*2): 24; 32; 44,1; 48 kHz Fluxo de bits: máx. 288 kbps/canal
WMA (para Windows Media Video 9) | Fluxo de bits: 32 a 192 kbps (Suporta fluxo de bits variável (VBR)) Frequência de amostragem (*2): 44,1 kHz * Compatível com WM-DRM 10
Tamanho do ficheiro |  | Máx. 4 GB
O número de ficheiros |  | Máx. 2.000
Fotografia (*7)
Formato de fotografia (codec) | JPEG | Formato de ficheiro multimédia: compatível com o formato de ficheiro DCF 2.0/Exif 2.21 Extensão de ficheiro: .jpg Perfil: Baseline Profile Número de pixels: máx. 4.096 × 4.096 pixels (16.000.000 pixels)
O número de ficheiros |  | Máx. 20.000
Gravação de voz
Formato de áudio (codec) | MP3 | Fluxo de bits: 64, 128, 256 kbps Frequência de amostragem: 44,1 kHz

(*1) O número máximo de podcasts graváveis é 20.000.
(*2) A frequência de amostragem pode não corresponder a todos os codificadores.
(*3) Não é possível reproduzir ficheiros AAC-LC que estejam protegidos por direitos de autor.
(*4) Estão incluídos fluxos de bits não normalizados ou não garantidos, consoante a frequência de amostragem.
(*5) Estes números indicam a resolução máxima de vídeo reproduzível e não indicam a resolução do visor do leitor. A resolução do visor é de 320 × 240.
(*6) Alguns ficheiros WMV podem ser reproduzidos apenas no caso de transferência através do Windows Media Player.
(*7) Não é possível reproduzir determinados ficheiros de fotografia, consoante os respectivos formatos de ficheiro.

#### Número máximo de músicas graváveis e tempo de gravação (aprox.)

Os tempos aproximados baseiam-se no facto de transferir ou gravar apenas músicas de 4 minutos (excluindo vídeos e fotografias) no formato MP3. Os números de músicas e tempos de outros formatos de ficheiros de áudio utilizáveis podem ser diferentes dos do formato MP3.

| NWZ-E453 | NWZ-E454 | NWZ-E455
Fluxo de bits | Número | Tempo | Número | Tempo | Número | Tempo
48 kbps | 2.350 | 156 h. 40 min. | 4.950 | 330 h. 00 min. | 10.000 | 666 h. 40 min.
64 kbps | 1.750 | 116 h. 40 min. | 3.650 | 243 h. 20 min. | 7.450 | 496 h. 40 min.
128 kbps | 880 | 58 h. 40 min. | 1.800 | 120 h. 00 min. | 3.700 | 246 h. 40 min.
256 kbps | 440 | 29 h. 20 min. | 925 | 61 h. 40 min. | 1.850 | 123 h. 20 min.
320 kbps | 355 | 23 h. 40 min. | 740 | 49 h. 20 min. | 1.500 | 100 h. 00 min.

#### Tempo máximo de gravação de vídeos (aprox.)

Os tempos de gravação aproximados baseiam-se apenas na transferência de vídeos. O tempo pode variar, consoante as condições em que utilizar o leitor.

| NWZ-E453 | NWZ-E454 | NWZ-E455
Fluxo de bits | Tempo | Tempo | Tempo
Formato de vídeo: 384 kbps | 14 h. 00 min. | 29 h. 20 min. | 59 h. 40 min.
Formato de áudio: 128 kbps
Formato de vídeo: 768 kbps | 8 h. 00 min. | 16 h. 40 min. | 34 h. 00 min.
Formato de áudio: 128 kbps

#### Número máximo de fotografias graváveis que é possível transferir (aprox.)

Máx. 20.000
O número de fotografias graváveis pode ser menor, consoante o tamanho dos ficheiros.

#### Número máximo de gravações de voz graváveis

Número máximo de ficheiros de gravação de voz graváveis: 4.000
Número máximo de pastas de gravação de voz graváveis: 255
Número máximo de ficheiros de gravação de voz graváveis em cada pasta: 255

#### Número máximo de listas de reprodução graváveis

Número máximo de listas de reprodução que podem ser transferidas: 8.192
Número máximo de músicas que podem ser incluídas em cada lista de reprodução: 999

#### Capacidade (Capacidade disponível para o utilizador) (*1)

NWZ-E453: 4 GB (Aprox. 3,35 GB = 3.602.841.600 bytes)
NWZ-E454: 8 GB (Aprox. 6,99 GB = 7.513.178.112 bytes)
NWZ-E455: 16 GB (Aprox. 14,1 GB = 15.224.602.624 bytes)
(*1) A capacidade de armazenamento disponível do leitor pode variar.
Uma parte da memória é utilizada para funções de gestão de dados.

#### Saída (auscultadores)

Resposta em frequência
20 a 20.000 Hz (quando reproduzir ficheiros de dados, medição de sinal único)

#### Rádio FM

Intervalo de frequência FM
87,5 a 108,0 MHz
(Não é possível utilizar a função do rádio FM enquanto o leitor estiver instalado no sistema de colunas.)

#### IF (FM)

128 kHz

#### Antena

Antena de cabo dos auscultadores

#### Interface

Auscultadores: minitomada estéreo
WM-PORT (terminal de ligação múltipla): 22 pinos
USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0)

#### Temperatura de funcionamento

5 °C a 35 °C

#### ﻿Fonte de alimentação

- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada

- Alimentação USB (a partir de um computador, através de um conector USB do leitor)

#### Tempo de carga

Carga com base em USB
Aprox. 3 horas (carga completa), aprox. 1,5 horas (aprox. 80%)

#### Duração da bateria (reprodução contínua)

A duração efectiva da bateria pode variar conforme as definições. As horas de utilização estimada da bateria indicadas em baixo baseiam-se em condições de utilização normais com “Definição básica de medição da duração da bateria”, conforme indicado na tabela abaixo.
Nota

- Mesmo que o leitor esteja desligado durante um período prolongado, é consumida uma pequena quantidade de bateria.

- A duração da bateria pode variar conforme a definição do volume, as condições de utilização e a temperatura ambiente.

Música
Reprodução em MP3 128 kbps | Aprox. 50 horas
Reprodução em WMA 128 kbps | Aprox. 50 horas
Reprodução em AAC-LC 128 kbps | Aprox. 48 horas
Reprodução em Linear PCM 1.411 kbps | Aprox. 56 horas
Vídeo
Reprodução em MPEG-4 384 kbps | Aprox. 10 horas
Reprodução em AVC Baseline 384 kbps | Aprox. 10 horas
Reprodução em WMV 384 kbps | Aprox. 10 horas
Rádio FM
Recepção da transmissão em FM | Aprox. 20 horas
Gravação de voz
Gravação | Aprox. 9 horas

#### Definições do leitor que afectam a duração da bateria

| Definição | Definição básica de medição da duração da bateria (Predefinição)
[Definições comuns] | [Protecção de ecrã] : [Ligado/Desligado] (*1) [Detalhes] | [Ligada]
[Protecção de ecrã] : [Atrasar] (*2) [Detalhes] | [30 seg]
[Luminosidade] (*3) [Detalhes] | [3]
[Gerir Carga da Bateria] (*4) [Detalhes] | [Desligada]
[Definições músicas] | [Equalizador] (*5) [Detalhes] | [Nenhum] (*6)
[VPT (Surround)] (*5) [Detalhes] | [Nenhum]
[DSEE (Melhoria Som)] (*5) [Detalhes] | [Desligada]
[Estéreo nítido] (*5) [Detalhes] | [Desligada]
[Normalizador dinâmico] (*5) [Detalhes] | [Desligada]
[DPC (Controlo Velocidade)] (*7) [Detalhes] | [Desligada]
[Visualizar Letras] (*8) [Detalhes] | [Ligada]
[Estudo Idioma/Karaoke] (*9) [Detalhes] | [Desligada]

(*1) A definição [Desligada] reduz a duração da bateria na reprodução contínua de música em cerca de 85% em comparação com a definição [Ligada].
(*2) Quanto maior for o tempo de espera, mais curta será a duração da bateria na reprodução contínua de música.
(*3) A definição [5] reduz a duração da bateria na reprodução contínua de música em cerca de 45% em comparação com a definição [3].
(*4) A definição [Ligada] reduz a duração da bateria em cerca de 10% em comparação com a definição [Desligada].
(*5) Definir [Equalizador] para outra opção que não [Nenhum], [VPT (Surround)] para outra opção que não [Nenhum], [DSEE (Melhoria Som)] para [Ligada], [Estéreo nítido] para [Ligada] e [Normalizador dinâmico] para [Ligada] reduz a duração da bateria na reprodução contínua de música em cerca de 55% em comparação com a definição para [Nenhum] ou [Desligada].
(*6) A predefinição dos leitores vendidos na América Latina é [Personalizado 1]. A definição [Personalizado 1] reduz a duração da bateria na reprodução contínua de música em cerca de 20% em comparação com a definição [Nenhum].
(*7) A definição [x2.0] reduz a duração da bateria na reprodução contínua de música em cerca de 70% em comparação com a definição [Desligada].
(*8) A definição [Lig (Ecrã Sempre Lig)] reduz a duração da bateria na reprodução contínua de música em cerca de 85% em comparação com a definição [Ligada].
(*9) A definição [Karaoke (Efeito Forte)] reduz a duração da bateria na reprodução contínua de música em cerca de 90% em comparação com a definição [Desligada].

#### Visor

Visor a cores TFT de 2 polegadas, com luz de fundo LED branca, QVGA (240 × 320 pixels), 262.144 cores

#### Dimensões (l/a/p, peças salientes não incluídas)

44 × 94,7 × 9,7 mm

#### Dimensões (l/a/p)

44,1 × 95 × 10,4 mm

#### Peso

Aprox. 58 g
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Voltar ao topo