Manual do utilizador do WALKMAN
Imprimir
Topo da página > Preparativos > Peças e controlos > Peças e controlos

## Peças e controlos

1. Botão BACK/HOME [Detalhes]

Carregue para subir um nível no ecrã da lista ou para voltar ao menu anterior.
Carregue sem soltar no botão BACK/HOME para visualizar o menu Início.

1. Botão de 5 direcções (*1) [Detalhes]

Carregue para iniciar a reprodução ou navegar pelos menus no ecrã do leitor.
(*1) Existe um ponto em relevo. Utilize-o como ajuda nas operações com o botão.

1. Tomada para auscultadores

Introduza a ficha dos auscultadores até esta encaixar com um estalido. Se os auscultadores não estiverem bem ligados, podem não emitir o som correcto.

1. Tomada WM-PORT

Ligue o cabo USB (fornecido) ou dispositivos periféricos (não fornecidos).

1. Visor

1. Botão VOL + (*1)/–

Carregue para regular o volume.
(*1) Existe um ponto em relevo. Utilize-o como ajuda nas operações com o botão.

1. Botão OPTION/PWR OFF [Detalhes]

Carregue para exibir o menu de opções.
Se carregar sem soltar no botão OPTION/PWR OFF, o ecrã desliga-se e o leitor entra no modo de espera [Detalhes].

1. Interruptor HOLD

Pode proteger o leitor contra um funcionamento acidental durante o transporte, regulando o interruptor HOLD. Se fizer deslizar o interruptor HOLD na direcção da seta , desactiva todos os botões de comando. Se fizer deslizar o interruptor HOLD para a posição oposta, desactiva a função HOLD.

1. Orifício da correia

Utilizado para prender uma correia (não fornecida).

1. Microfone [Detalhes]

Utilizado para realizar gravações de voz.

1. Botão RESET [Detalhes]

Carregue no botão RESET com um instrumento pontiagudo de pequenas dimensões, etc., para reiniciar o leitor.
Voltar ao topo