WALKMAN Ръководство на потребителя
Принтиране
Начална страница > Как се използва високоговорителя > Части и управление на високоговорителя > Поставяне (само за NWZ-E463K/E464K)

## Поставяне (само за NWZ-E463K/E464K)

Бележки относно поставянето
Поставяне на стойката
Забележка

- Не поставяйте високоговорителя в наклонено положение.

- Не поставяйте високоговорителя на горещи места или такива, подложени на директна слънчева светлина, прах, висока влажност или силен студ.

- Внимавайте, когато поставяте високоговорителя на специално третирани (с восък, масла, полирани и др.) подове, това може да доведе до петна или обезцветяване.

1. Нагласете стойката, разположена в задната част на високоговорителя ().

1. Поставете вашия “WALKMAN” във високоговорителя.

### Бележки относно поставянето

- Когато към вашия “WALKMAN” е закачена връзка за носене, нагласете я отдолу и навън към предната част на вашия “WALKMAN”. Преди да използвате високоговорителя, проверете дали връзката за носене не се намира в извития жлеб.

- При покупката, приставката за вашия “WALKMAN” е поставена във високоговорителя. Ако приставката се откачи, плъзнете я и я поставете във високоговорителя, докато щракне, както е показано на илюстрацията.

### Поставяне на стойката

Когато стойката се откачи, поставете я във високоговорителя, като следвате долната процедура.

1. Първо нагласете горната дясна панта на стойката към десния щифт в задната част на високоговорителя.

1. Панта

1. Десен щифт

1. Нагласете другата панта към левия щифт, после натиснете стойката надолу, докато щракне.

Обратно в началото на страницата