Uživatelská příručka WALKMAN
Tisk
Horní strana > Jak používat reproduktor > Díly a ovládání reproduktoru > Instalace (pouze pro NWZ-E463K/E464K)

## Instalace (pouze pro NWZ-E463K/E464K)

Poznámky k instalaci
Připojení podstavce
Poznámka

- Reproduktor nestavte na nakloněnou plochu.

- Nestavte reproduktor do míst, která jsou horká nebo vystavená přímému slunečnímu světlu, prachu, vysoké vlhkosti nebo extrémnímu mrazu.

- Při stavění reproduktoru na podlahu se speciální úpravou (voskovanou, natřenou olejem, leštěnou apod.) buďte opatrní, protože by mohlo dojít ke vzniku skvrn nebo ke změně barvy.

1. Vyklopte podstavec umístěný v zadní části reproduktoru ().

1. Zasuňte přehrávač „WALKMAN“ do reproduktoru.

### Poznámky k instalaci

- Pokud máte k přehrávači „WALKMAN“ připojený řemínek, veďte jej pod přehrávač „WALKMAN“ a směrem dopředu. Než budete reproduktor používat, ujistěte se, že se části řemínku nenacházejí v zakřivené drážce.

- Při zakoupení je nástavec pro přehrávač „WALKMAN“ nasazen do reproduktoru. Pokud dojde k odpojení nástavce, vsuňte jej do reproduktoru tak, jak je znázorněno na obrázku, dokud nezacvakne na místo.

### Připojení podstavce

Když dojde k odpojení podstavce, nasaďte jej do reproduktoru následujícím postupem.

1. Nejprve nasaďte pravý horní závěs podstavce na pravý čep v zadní části reproduktoru.

1. Závěs

1. Pravý čep

1. Druhý závěs nasaďte na levý čep, potom na podstavec zatlačte, aby zacvakl na místo.

Začátek stránky