WALKMAN-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Sådan bruges højttaleren > Dele og knapper på højttaleren > Installation (kun NWZ-E463K/E464K)

## Installation (kun NWZ-E463K/E464K)

Bemærkninger om installation
Montering af støtte
Bemærkning

- Anbring ikke højjtaleren i en skrå position.

- Anbring ikke højttaleren på steder, som er varme eller som udsættes for direkte sollys, støv, høj fugtighed eller ekstrem kulde.

- Vær forsigtig, når højttaleren anbringes på et specialbehandlet (vokset, olieret, poleret osv.) gulv, da det kan medføre pletter eller misfarvning.

1. Tag støtten ud bag på højttaleren ().

1. Installer din "WALKMAN" i højttaleren.

### Bemærkninger om installation

- Hvis der er monteret en strop i din "WALKMAN", skal du føre den ud under din "WALKMAN" foran. Før du bruger højttaleren, skal du kontrollere, at stroppens snore ikke er i den buede rille.

- Ved køb er tilslutningen til din "WALKMAN" monteret i højttaleren. Hvis tilslutningen løsner sig, skal du skubbe den på højttaleren, indtil den klikker, som vist i illustrationen.

### Montering af støtte

Hvis støtten falder af, skal du montere støtten på højttaleren ved at følge proceduren nedenfor.

1. Sørg for, at støttens øverste højre hængsel sidder ordentligt på palen i højre side bag på højttaleren først.

1. Hængsel

1. Pal i højre side

1. Sæt det andet hængsel på den venstre pal, og tryk derefter støtten ned, indtil den klikker på plads.

Gå til toppen af siden