Οδηγός χρήσης του WALKMAN
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προδιαγραφές > Προδιαγραφές > Προδιαγραφές

## Προδιαγραφές

Προδιαγραφές για το ηχείο (RDP-NWT16)

#### Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Μουσική (συμπεριλαμβανομένων podcast (*1))
Μορφές ήχου (Κωδικοποιητής) | MP3 | Μορφή αρχείου πολυμέσων: μορφή αρχείου MP3 (MPEG-1 Layer3) Επέκταση αρχείου: .mp3 Ρυθμός μετάδοσης bit: 32 έως 320 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR)) Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Μορφή αρχείου πολυμέσων: μορφή αρχείου ASF Επέκταση αρχείου: .wma Ρυθμός μετάδοσης bit: 32 έως 192 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR)) Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 44,1 kHz * Συμβατό με WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Μορφή αρχείου πολυμέσων: μορφή αρχείου MP4 Επέκταση αρχείου: .mp4, .m4a, .3gp Ρυθμός μετάδοσης bit: 16 έως 320 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR)) (*4) Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Μορφή αρχείου πολυμέσων: μορφή αρχείου Wave-Riff Επέκταση αρχείου: .wav Ρυθμός μετάδοσης bit: 1.411 kbps Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 44,1 kHz
Βίντεο (συμπεριλαμβανομένων podcast (*1))
Μορφές βίντεο (Κωδικοποιητής) |  | Ρυθμός καρέ: μέγ. 30 fps Ανάλυση: μέγ. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Μορφή αρχείου πολυμέσων: μορφή αρχείου MP4, μορφή βίντεο "Memory Stick" Επέκταση αρχείου: .mp4, .m4v Προφίλ: Baseline Profile Επίπεδο: 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 3 Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 10 Mbps
MPEG-4 | Μορφή αρχείου πολυμέσων: μορφή αρχείου MP4, μορφή βίντεο "Memory Stick" Επέκταση αρχείου: .mp4, .m4v Προφίλ: Simple Profile Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Μορφή αρχείου πολυμέσων: μορφή αρχείου ASF Επέκταση αρχείου: .wmv Προφίλ: VC1 simple profile, main profile Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 6 Mbps
Μορφές ήχου (Κωδικοποιητής) | AAC-LC (για AVC, MPEG-4) | Αριθμός καναλιών: μέγ. 2 κανάλια Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Ρυθμός μετάδοσης bit: μέγ. 288 kbps / κανάλι
WMA (για Windows Media Video 9) | Ρυθμός μετάδοσης bit: 32 έως 192 kbps (υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR)) Συχνότητα δειγματοληψίας (*2): 44,1 kHz * Συμβατό με WM-DRM 10
Μέγεθος αρχείου |  | Μέγ. 4 GB
Αριθμός αρχείων |  | Μέγ. 2.000
Φωτογραφίες (*7)
Μορφή φωτογραφιών (Κωδικοποιητής) | JPEG | Μορφή αρχείου πολυμέσων: συμβατό με μορφή αρχείου DCF 2.0/Exif 2.21 Επέκταση αρχείου: .jpg Προφίλ: Baseline Profile Αριθμός pixel: μέγ. 4.096 × 4.096 pixel (16.000.000 pixel)
Αριθμός αρχείων |  | Μέγ. 1.000 αρχεία/φάκελο
Εγγραφή φωνής
Μορφή ήχου (Κωδικοποιητής) | MP3 | Ρυθμός μετάδοσης bit: 64, 128, 256 kbps Συχνότητα δειγματοληψίας: 44,1 kHz

(*1) Ο μέγιστος αριθμός podcast που μπορούν να εγγραφούν είναι 20.000.
(*2) Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να μην αντιστοιχεί σε όλους τους κωδικοποιητές.
(*3) Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων AAC-LC που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.
(*4) Συμπεριλαμβάνονται μη τυπικοί ρυθμοί μετάδοσης bit ή μη εγγυημένοι ρυθμοί μετάδοσης bit ανάλογα με τη συχνότητα δειγματοληψίας.
(*5) Οι αριθμοί αυτοί υποδεικνύουν τη μέγιστη ανάλυση του βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής και δεν υποδεικνύουν την ανάλυση της οθόνης του "WALKMAN". Η ανάλυση της οθόνης είναι 320 × 240.
(*6) Η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων WMV είναι δυνατή μόνο εάν τα μεταφέρετε χρησιμοποιώντας το Windows Media Player.
(*7) Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων φωτογραφίας ανάλογα με τη μορφή αρχείου.

#### Μέγιστος αριθμός εγγράψιμων τραγουδιών και χρόνος (κατά προσέγγιση)

Οι κατά προσέγγιση χρόνοι βασίζονται στην περίπτωση μεταφοράς ή εγγραφής τραγουδιών διάρκειας 4 λεπτών μόνο (δεν συμπεριλαμβάνονται βίντεο και φωτογραφίες) σε μορφή MP3. Οι αριθμοί και οι χρόνοι τραγουδιών άλλων μορφών αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν από τη μορφή MP3.

| NWZ-E463/E463K/E463HK | NWZ-E464/E464K | NWZ-E465
Ρυθμός μετάδοσης bit | Αριθμός | Χρόνος | Αριθμός | Χρόνος | Αριθμός | Χρόνος
48 kbps | 2.250 | 150 ώρες 00 λεπτά | 4.750 | 316 ώρες 40 λεπτά | 9.950 | 663 ώρες 20 λεπτά
64 kbps | 1.650 | 110 ώρες 00 λεπτά | 3.500 | 233 ώρες 20 λεπτά | 7.400 | 493 ώρες 20 λεπτά
128 kbps | 845 | 56 ώρες 20 λεπτά | 1.750 | 116 ώρες 40 λεπτά | 3.700 | 246 ώρες 40 λεπτά
256 kbps | 425 | 28 ώρες 20 λεπτά | 885 | 59 ώρες 00 λεπτά | 1.850 | 123 ώρες 20 λεπτά
320 kbps | 340 | 22 ώρες 40 λεπτά | 710 | 47 ώρες 20 λεπτά | 1.450 | 96 ώρες 40 λεπτά

#### Μέγιστος χρόνος εγγραφής βίντεο (κατά προσέγγιση)

Οι κατά προσέγγιση χρόνοι υπολογίζονται στην περίπτωση που μεταφέρονται μόνο βίντεο. Ο χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του "WALKMAN".

| NWZ-E463/E463K/E463HK | NWZ-E464/E464K | NWZ-E465
Ρυθμός μετάδοσης bit | Χρόνος | Χρόνος | Χρόνος
Μορφή βίντεο: 384 kbps Μορφή ήχου: 128 kbps | 13 ώρες 20 λεπτά | 28 ώρες 00 λεπτά | 59 ώρες 20 λεπτά
Μορφή βίντεο: 768 kbps Μορφή ήχου: 128 kbps | 7 ώρες 40 λεπτά | 16 ώρες 00 λεπτά | 33 ώρες 40 λεπτά

#### Μέγιστος αριθμός εγγράψιμων φωτογραφιών που μπορούν να μεταφερθούν (κατά προσέγγιση)

Μέγ. 20.000
Ο αριθμός εγγράψιμων φωτογραφιών μπορεί να είναι μικρότερος ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων.

#### Μέγιστος αριθμός αρχείων εγγραφής φωνής που μπορούν να εγγραφούν

Μέγιστος αριθμός αρχείων εγγραφής φωνής που μπορούν να εγγραφούν: 4.000
Μέγιστος αριθμός φακέλων εγγραφής φωνής που μπορούν να εγγραφούν: 255
Μέγιστος αριθμός αρχείων εγγραφής φωνής που μπορούν να εγγραφούν σε κάθε φάκελο: 255

#### Μέγιστος αριθμός λιστών αναπαραγωγής που μπορούν να εγγραφούν

Μέγιστος αριθμός λιστών αναπαραγωγής που μπορούν να μεταφερθούν: 8.192
Μέγιστος αριθμός τραγουδιών που μπορούν να περιέχονται σε κάθε λίστα αναπαραγωγής: 999

#### Χωρητικότητα (Χωρητικότητα διαθέσιμη στο χρήστη) (*1)

NWZ-E463/E463K/E463HK: 4 GB (Κατά προσέγγιση 3,21 GB = 3.451.879.424 byte)
NWZ-E464/E464K: 8 GB (Κατά προσέγγιση 6,71 GB = 7.209.189.376 byte)
NWZ-E465: 16 GB (Κατά προσέγγιση 14,0 GB = 15.138.684.928 byte)
(*1) Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης του "WALKMAN" μπορεί να ποικίλει.
Ένα μέρος της μνήμης χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων.

#### Έξοδος (ακουστικά)

Απόκριση συχνότητας
20 έως 20.000 Hz (κατά την αναπαραγωγή αρχείου δεδομένων, ενιαία μέτρηση σήματος)

#### Ραδιόφωνο FM

Εύρος συχνοτήτων FM
87,5 έως 108,0 MHz

#### IF (FM)

128 kHz

#### Κεραία

Κεραία καλωδίου ακουστικού

#### Διασύνδεση

Ακουστικά: στερεοφωνική μίνι υποδοχή
WM-PORT (ακροδέκτης πολλαπλής σύνδεσης): 22 ακίδες
Hi-Speed USB (συμβατό με USB 2.0)

#### Θερμοκρασία λειτουργίας

5 °C έως 35 °C

#### ﻿Πηγή τροφοδοσίας

- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

- Τροφοδοσία USB (από υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB του "WALKMAN")

#### Χρόνος φόρτισης

Φόρτιση βάσει USB
Κατά προσέγγιση 3 ώρες (πλήρης φόρτιση), κατά προσέγγιση 1,5 ώρα (κατά προσέγγιση 80 %)

#### Διάρκεια ζωής μπαταρίας (συνεχής αναπαραγωγή)

Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Οι εκτιμώμενες ώρες χρήσης της μπαταρίας που περιγράφονται παρακάτω βασίζονται σε συνθήκες τυπικής χρήσης με τη "Βασική ρύθμιση υπολογισμού διάρκειας ζωής της μπαταρίας", όπως παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα.
Σημείωση

- Ακόμα και όταν το "WALKMAN" είναι απενεργοποιημένο για μεγάλες χρονικές περιόδους, καταναλώνεται ένα μικρό μέρος της ενέργειας της μπαταρίας.

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη ρύθμιση της έντασης του ήχου, τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Μουσική
Αναπαραγωγή σε MP3 128 kbps | Κατά προσέγγιση 50 ώρες
Αναπαραγωγή σε WMA 128 kbps | Κατά προσέγγιση 50 ώρες
Αναπαραγωγή σε AAC-LC 128 kbps | Κατά προσέγγιση 48 ώρες
Αναπαραγωγή σε Linear PCM 1.411 kbps | Κατά προσέγγιση 55 ώρες
Βίντεο
Αναπαραγωγή σε MPEG-4 384 kbps | Κατά προσέγγιση 10 ώρες
Αναπαραγωγή σε AVC Baseline 384 kbps | Κατά προσέγγιση 10 ώρες
Αναπαραγωγή σε WMV 384 kbps | Κατά προσέγγιση 10 ώρες
Ραδιόφωνο FM
Λήψη ραδιοφώνου FM | Κατά προσέγγιση 20 ώρες
Εγγραφή φωνής
Εγγραφή | Κατά προσέγγιση 9 ώρες

#### Ρυθμίσεις του "WALKMAN" σας που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

| Ρύθμιση | Βασική ρύθμιση υπολογισμού διάρκειας ζωής της μπαταρίας
[Common Settings] | [Screen Off Timer] (*1) (*2) [Πληροφ.] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Πληροφ.] | [3]
[Battery Care] (*4) [Πληροφ.] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Πληροφ.] | [None] (*6)
[VPT (Surround)] (*5) [Πληροφ.] | [None]
[DSEE (Sound Enhance)] (*5) [Πληροφ.] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Πληροφ.] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Πληροφ.] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Πληροφ.] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Πληροφ.] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Πληροφ.] | [Off]

(*1) Η ρύθμιση [Off] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά 80% περίπου, σε σύγκριση με τη ρύθμιση [30 Sec].
(*2) Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αναμονής, τόσο περισσότερο μειώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής.
(*3) Η ρύθμιση [5] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή βίντεο κατά 45% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [3].
(*4) Η ρύθμιση [On] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά 10% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [Off].
(*5) Αν ρυθμίσετε το στοιχείο [Equalizer] σε κάποια άλλη επιλογή εκτός της [None], το στοιχείο [VPT (Surround)] σε κάποια άλλη επιλογή εκτός της [None], το στοιχείο [DSEE (Sound Enhance)] στην επιλογή [On], το στοιχείο [Clear Stereo] στην επιλογή [On] και το στοιχείο [Dynamic Normalizer] στην επιλογή [On], η διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής μειώνεται κατά 50% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμισή τους στην επιλογή [None] ή [Off].
(*6) Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τα "WALKMAN" που πωλούνται στη Λατινική Αμερική είναι [Custom 1]. Η ρύθμιση [Custom 1] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής κατά 20% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [None].
(*7) Η ρύθμιση [x2.0] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής κατά 70% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [Off].
(*8) Η ρύθμιση [On (Screen Always On)] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής κατά 85% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [On].
(*9) Η ρύθμιση [Maximum Karaoke Mode] μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής κατά 85% περίπου σε σύγκριση με τη ρύθμιση [Off].

#### Οθόνη

Έγχρωμη οθόνη TFT 2 ιντσών, με λευκό φωτισμό φόντου LED, QVGA (320 × 240 pixel), 262.144 χρωμάτων

#### Διαστάσεις (π/υ/β, χωρίς τα προεξέχοντα μέρη)

45 mm × 96,8 mm × 9,7 mm

#### Διαστάσεις (π/υ/β)

45 mm × 96,8 mm × 10 mm

#### Βάρος

Κατά προσέγγιση 58 g

### Προδιαγραφές για το ηχείο (RDP-NWT16)

#### Συνεχής έξοδος ισχύος RMS

0,1 W + 0,1 W

#### Είσοδος

WM-PORT

#### Ηχείο

Διαμέτρου 40 mm

#### Θερμοκρασία λειτουργίας

5°C έως 35°C

#### Απαιτήσεις ισχύος

3,7 V

#### Πηγή τροφοδοσίας

Τροφοδοσία μπαταρίας από το "WALKMAN"

#### Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος

100 mA (το "WALKMAN" σας)

#### Διαστάσεις (π/υ/β)

156 × 110 × 24 mm

#### Διαστάσεις (π/υ/β, σε όρθια θέση)

156 × 110 × 41 mm

#### Βάρος

Κατά προσέγγιση 130 g

#### Διαθέσιμος χρόνος αναπαραγωγής

Κατά προσέγγιση 15 ώρες
* Όταν η λειτουργία [SP Output Optimizer] έχει οριστεί σε [Off] και πραγματοποιείται αναπαραγωγή σε MP3, 128 kbps
Σημείωση

- Όταν η λειτουργία [SP Output Optimizer] έχει οριστεί σε [RDP-NWT16] στο "WALKMAN" σας, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί κατά 30% κατά προσέγγιση.

O σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας