Οδηγός χρήσης του WALKMAN
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Ξεκινώντας > Τροφοδοσία/Φόρτιση > Ενεργοποίηση του και απενεργοποίηση του "WALKMAN"

## Ενεργοποίηση του και απενεργοποίηση του "WALKMAN"

Για να ενεργοποιήσετε το "WALKMAN"
Για να απενεργοποιήσετε το "WALKMAN"

1. Κουμπί OPTION/PWR OFF

1. Διακόπτης HOLD

### Για να ενεργοποιήσετε το "WALKMAN"

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε το "WALKMAN" σας. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης, σύρετε το διακόπτη HOLD.

### Για να απενεργοποιήσετε το "WALKMAN"

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OPTION/PWR OFF [Πληροφ.]. Εμφανίζεται η ένδειξη [POWER OFF], το "WALKMAN" μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής και η οθόνη απενεργοποιείται.
Συμβουλή

- Το "WALKMAN" καταναλώνει ελάχιστη ισχύ μπαταρίας, ακόμα και όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- Κατά την παύση, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία για περίπου 10 λεπτά, το "WALKMAN" εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής και η οθόνη απενεργοποιείται. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη.

- Ενώ το "WALKMAN" είναι σε κατάσταση αναμονής, αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για μία ημέρα περίπου, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εντελώς.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του "WALKMAN" όταν είναι συνδεδεμένο σε έναν υπολογιστή.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας