Οδηγός χρήσης του WALKMAN
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Τρόπος χρήσης του ηχείου > Εξαρτήματα και χειριστήρια του ηχείου > Εγκατάσταση (μόνο για τα μοντέλα NWZ-E463K/E464K)

## Εγκατάσταση (μόνο για τα μοντέλα NWZ-E463K/E464K)

Σημειώσεις σχετικά με την εγκατάσταση
Τοποθέτηση της βάσης
Σημείωση

- Μην τοποθετείτε το ηχείο σε κεκλιμένη θέση.

- Μην τοποθετείτε το ηχείο σε θέσεις με υψηλή θερμοκρασία ή σε θέσεις που εκτίθενται σε απευθείας ηλιακό φως, σκόνη, έντονη υγρασία ή υπερβολικό ψύχος.

- Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το ηχείο σε μία επιφάνεια με ειδική επίστρωση (κερωμένη, με λίπανση, γυαλισμένη, κλπ.), καθώς αυτή η τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε προσκόλληση βρωμιάς ή αλλοίωση χρωμάτων.

1. Ρυθμίστε τη βάση που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ηχείου ().

1. Τοποθετήστε το "WALKMAN" σας στο ηχείο.

### Σημειώσεις σχετικά με την εγκατάσταση

- Εάν ένα λουράκι είναι συνδεδεμένο στο "WALKMAN" σας, τοποθετήστε το κάτω και εξωτερικά στην μπροστινή πλευρά του "WALKMAN". Πριν από τη χρήση του ηχείου, ελέγξτε ότι τα κορδόνια από το λουράκι δεν βρίσκονται στην εγκοπή που σχηματίζει καμπύλη.

- Κατά την αγορά, το εξάρτημα για το "WALKMAN" είναι τοποθετημένο στο ηχείο. Εάν το εξάρτημα αποσυνδεθεί, σύρετε και τοποθετήστε το στο ηχείο μέχρι να ακουστεί ένα κλικ, όπως φαίνεται στην εικόνα.

### Τοποθέτηση της βάσης

Όταν η βάση αποσυνδεθεί, τοποθετήστε τη βάση στο ηχείο ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

1. Τοποθετήστε πρώτα τον επάνω δεξιό σύνδεσμο της βάσης στην ακίδα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά στο πίσω μέρος του ηχείου.

1. Σύνδεσμος

1. Ακίδα δεξιάς πλευράς

1. Τοποθετήστε τον άλλο σύνδεσμο στην αριστερή ακίδα και, στη συνέχεια, πιέστε τη βάση προς τα κάτω, μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας