Guía del usuario de WALKMAN
Imprimir
Página principal > Cómo utilizar el altavoz > Componentes y controles del altavoz > Instalación (solamente NWZ-E463K/E464K)

## Instalación (solamente NWZ-E463K/E464K)

Notas sobre la instalación
Instalación del soporte
Nota

- No coloque el altavoz en posición inclinada.

- No coloque el altavoz en lugares cálidos o expuestos a la luz solar directa, polvo, humedad elevada o fríos extremos.

- Tenga cuidado cuando coloque el altavoz en suelos tratados de manera especial (encerados, barnizados con aceites, pulidos, etc.), ya que pueden mancharse o decolorarse.

1. Configure el soporte situado en la parte posterior del altavoz ().

1. Instale el “WALKMAN” en el altavoz.

### Notas sobre la instalación

- Si coloca una correa en el “WALKMAN”, ajústela por debajo y por fuera de la parte delantera del “WALKMAN”. Antes de utilizar el altavoz, compruebe que las cintas de la correa no queden curvadas en la ranura.

- Al adquirir el producto, el accesorio de acoplamiento para el “WALKMAN” se encuentra dentro del altavoz. Si se separa dicho accesorio, deslícelo y ajústelo en el altavoz hasta que encaje tal y como se muestra en la ilustración.

### Instalación del soporte

Una vez extraído el soporte, instálelo en el altavoz siguiendo el procedimiento indicado a continuación.

1. Asegúrese de ajustar en primer lugar la bisagra superior derecha del soporte al pasador derecho de la parte posterior del altavoz.

1. Bisagra

1. Pasador derecho

1. Coloque la otra bisagra al pasador izquierdo y, a continuación, presione el soporte hasta que encaje.

Ir al principio de la página