Guide de l'utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Utilisation du haut-parleur > Composants et commandes du haut-parleur > Installation (NWZ-E463K/E464K uniquement)

## Installation (NWZ-E463K/E464K uniquement)

Remarques concernant l’installation
Installation du support
Remarque

- Ne placez pas le haut-parleur en position inclinée.

- N’installez pas le haut-parleur dans un endroit chaud ou exposé aux rayons directs du soleil, à la poussière, à une humidité élevée ou à un froid extrême.

- Faites attention lors de la mise en place du haut-parleur si le plancher est traité (ciré, encaustiqué, poli, etc.), car cela peut provoquer une décoloration ou des taches.

1. Déployez le support situé à l’arrière du haut-parleur ().

1. Installez votre « WALKMAN » dans le haut-parleur.

### Remarques concernant l’installation

- Si une bandoulière est fixée à votre « WALKMAN », placez-la sous et à l’écart de la face avant de votre « WALKMAN ». Avant d’utiliser le haut-parleur, vérifiez que les courroies de la bandoulière ne sont pas insérées dans la rainure incurvée.

- A l’achat, l’accessoire de votre « WALKMAN » est fixé dans le haut-parleur. Si l’accessoire se détache, remettez-le en place en le faisant glisser dans le haut-parleur jusqu’à ce qu’il émette un déclic, comme illustré.

### Installation du support

Si le support se détache, installez-le dans le haut-parleur en suivant la procédure ci-dessous.

1. Veillez à glisser la charnière supérieure droite du support sur la broche droite, à l’arrière du haut-parleur.

1. Charnière

1. Broche droite

1. Glissez l’autre charnière sur la broche gauche, puis appuyez sur le support jusqu’à ce qu’il émette un déclic.

Haut de la page